****

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**ОПШТИНА БАТОЧИНА**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**БРОЈ 404-289/19-01 ОД 08.10.2019.ГОДИНЕ**

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА**

**НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ИЗГРАДЊИ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА У БАТОЧИНИ, НАСЕЉЕ СТАРА ЛОЗНИЦА**

* **ИНТЕРНИ БРОЈ ЈНВВ 18/2019 -**
* **БРОЈ НАБАВКЕ У ПЛАНУ ЈАВНИХ НАБАВКИ 1.3.1/19**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Датум и време: |
| Датум објављивања на Порталу јавних набавки и интернет страници [www.sobatocina.org.rs](http://www.sobatocina.org.rs) | **08.10.2019.године** |
| Крајњи рок за достављање понуда: | **07.11.2019. године до 10,00 часова** |
| Јавно отварање: | **07.11.2019. године у 10,30 часова** |

**Укупан број страна конкурсне документације: 96 страна**

**Баточина, октобар 2019. године**

#### На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), члана 1. Правилника о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 41/2019), чл. 33. Правилника о начину обављања послова јавних набавки у Општинској управи општине Баточина број 031-77/14-01 од 05.03.2014. године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 18/2019, деловодни број 404-280/19-01 од 07.10.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 18/2019, деловодни број 404-281/19-01 од 07.10.2019. године, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА бр. 404-289/19-01 од 08.10.2019.**

**у отвореном поступку за јавну набавку радова**

**на реконструкцији и изградњи спортских терена у Баточини, насеље Стара Лозница, ЈН бр. 18/2019**

Конкурсна документација садржи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Поглавље*** | ***Назив поглавља*** | ***Страна*** |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| IV | Спецификација радова | 9 |
| V | Техничка документација и планови | 48 |
| VI | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 48 |
| VII | Критеријуми за доделу уговора | 54 |
| VIII | Обрасци који чине саставни део понуде | 55 |
| Образац 1 | Образац понуде | 56 |
| Образац 2 | Образац структуре цене | 60 |
| Образац 3 | Образац трошкова припреме понуде | 62 |
| Образац 4 | Образац изјаве о независној понуди | 63 |
| Образац 5 | Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 64 |
| Образац 6 | Образац изјаве подизвођача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 65 |
| Образац 7 | Образац изјаве о достављању полисе осигурања | 66 |
| Образац 8 | Изјава о кадровском капацитету | 67 |
| Образац 9 | Изјава о техничком капацитету | 68 |
| Образац 10 | Образац референтне листе | 69 |
| Образац 11 | Потврда о реализацији закључених уговора | 70 |
| Образац 12 | Изјава о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију | 71 |
| IX | Модел уговора | 72 |
| X | Менично овлашћење | 85 |
| XI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 86 |
| XII | Образац изјаве | 96 |

***I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

**1.Подаци о наручиоцу**

Наручилац: Општина Баточина

Адреса: Ул. Краља Петра I бр.32, 34227 Баточина

Интернет страница: [www.sobatocina.org.rs](http://www.sobatocina.org.rs)

**2. Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у **отвореном поступку**, у складу са законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

**3. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке интерног броја 18/2019, наведене у Плану јавних набавки под бројем 1.3.1/19 су **Радови на реконструкцији и изградњи спортских терена у Баточини, насеље Стара Лозница,** ОРН: 45212000 –Радови на изградњи зграда за рекреативне активности, спорт, културу, смештај и угоститељство.

**4. Циљ поступка**

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

**6. Процењена вредност јавне набавке: 17.394.371,00 рсд без ПДВ-а.**

***5.* Контакт**

Лица за контакт: Оливера Јашовић и Јелена Драгељевић

Е - mail адреса: [olja.jasovic@sobatocina.org.rs](mailto:olja.jasovic@sobatocina.org.rs); [jelenadrageljevic@ymail.com](mailto:jelenadrageljevic@ymail.com);

Факс: 034/6842-314

***II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ***

1. **Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке интерног броја 18/2019, наведене у Плану јавних набавки под бројем 1.3.1/19 су **Радови на реконструкцији и изградњи спортских терена у Баточини, насеље Стара Лозница,** ОРН: 45212000 –Радови на изградњи зграда за рекреативне активности, спорт, културу, смештај и угоститељство.

1. **Партије**

Набавка није обликована по партијама.

***III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ***

***КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.***

**Предмет** јавне набавке су радови на реконструкцији и изградњи спортских терена у Баточини, насеље Стара Лозница, ОРН: 45212000 –Радови на изградњи зграда за рекреативне активности, спорт, културу, смештај и угоститељство.



Локација спортског терена је у Баточини на кп.бр. 2162, 2163 и 2164/1 KO Баточина варошица. Парцела је неправилног облика површине 5100 m2, са прилазом из улице Војводе Степе. Постојећим партерним уређењем расположив простор није искоришћен у потпуности. Постоји један терен за мали фудбал, који је ограђен заштитном оградом – мрежом висине 4.5 m, око којег су велике травнате површине. Такође постоје справе за дечије игралиште које се новопројектованим решењем уклања.

Пројектом је предвиђена реконструкција и изградња нових спортских терена и дечијег игралишта. Реконструкција подразумева замену ограде и постављање свих пратећих садржаја на терену за мали фудбал димензије 20 х 40m. Такође је предвиђена изградња још 2 нова спортска терена – терен за одбојку 18 х 9m, терен за кошарку 15 х 11m, као и формирање приступних стаза у свему према правилнику приступачности за особе са посебним потребама. Предвиђен је и простор за игру деце на мекој гуменој подлози.

Ограда се израђује од панелне жице висине 4.0m за спортски терен, а дечије игралиште од дрвета висине 1.1m.

Предметни радови обухватају изградњу јавног осветљења терена за мали фудбал, терена за кошарку, терена за одбојку, игралишта за децу и осветљење стаза. Предвиђена је демонтажа постојеће инсталације јавног осветљења, као и измештање постојећег 10kV кабла.

Средства за реализацију отвореног поступка јавне набавке интерног броја 18/2019, наведене у Плану јавних набавки под бројем 1.3.1/19, обезбеђена су из извора 01-буџетска средства и Уговором о донацији за изградњу и реконструкцију спортских терена у општини Баточина, закљученим између општине Баточина и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS), број 401-228/18-01 од 18.10.2018.



**Надзор над радовима**

Надзор над предметним радовима, треба да утврди да ли су радови изведени у складу са решењем Одељења за обједињену процедуру јединице локалне самоуправе, у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС" бр. *бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 –одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон)*, Правилником о безбедности дечјих игралишта („Сл.гласник РС“, бр. 63/2018) као и са законима, прописима, стандардима, нормама квалитета и техничким условима који важе за предметне радове, као и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, у погледу рока за извођење радова, што ће се констатовати Записником о примопредаји радова.

* **Период извођења радова**

Предметне радове извођач радова треба да изведе у предвиђеном року који не може бити дужи од 60 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

* Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси дан пре намераваног обиласка локације, на меморандуму заинтересованог лица и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.

Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца [opstinabatocina@gmail.com](mailto:opstinabatocina@gmail.com), које морају бити примљене од стране Наручиоца најкасније два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.

Лице за контакт: Ненад Милић, телефон: 065/9202001.

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду треба да изврше обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље VIII, образац 12 Конкурсне документације).

* **Понуђач је дужан,** приликом достављања своје понуде, да достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговоршћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
* **Битни захтеви** који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извршења уговора.
* **Место извођења радова**

Предвиђене радове, извођач радова треба да изведе у Баточини, ул. Војводе Степе, на кп.бр. 2162, 2163 и 2164/1 KO Баточина варошица.

***IV – СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTERNO UREĐENJE DVORIŠTA U BATOČINI NA KP.BR.2162,2163,2164/1 KO BATOČINA VAROŠICA** | | | | | | | | | |
| **LOKACIJA: Batočina** | | | | | | | | | |
| **PREDMER I PREDRAČUN RADOVA - URBANI MOBILIJAR , OPREMA ZA DEČIJE IGRALIŠTE I IZRADA DEČIJEG IGRALIŠTA** | | | | | | | | | |
| **OPŠTE ODREDBE I USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐ. I GRAĐ-ZANATSKIH RADOVA  Sve odredbe i uslovi su sastavni delovi svakog poglavlja svake pozicije i podpozicije ovog predmera i predračuna radova. Sve radove u svemu izvesti kvalitetno, stručnom radnom snagom prema arhitektonsko građevinskom projektu, detaljima, tehničkom opisu, predmeru i predračunu radova, važećim tehničkim propisima, državnim standardima i uputstvima projektanta i nadzornog organa. Jediničnom cenom za svaku poziciju radova predviđenu ovim predmerom i predračunom radova obuhvaćeni su:  A) Potpuno dovršenje svih radova sa svim operacijama, predradnjama i transportom.  B) Sav materijal, rad, sredstva za rad i alati, skladištenje materijala, amortizacija, kao i svi ostali troškovi koji terete gradnju.  C) Sve mere higijensko tehničke zaštite na radu i protivpožarne zaštite po važećim propisima.  D) Sve pomoćne skele (radne, transportne) sa montažom i demontažom.  E) Svi pripremni, pripremno-završni radovi i obeležavanja u objektu. F) Izrada i postavljanje potrebnog broja paknica za ugrađivanje stolarije, bravarije, limarije i dr.  G) Izrada šliceva u zidovima i otvora u međuspratnim konstrukcijama za prolaz instalacija i njihovo zatvaranje.  H) Čišćenje i stalno održavanje gradilišta za sve vreme građenja objekta, kao i završno čišćenje objekta nakon završetka svih radova. I) Troškovi za osiguranje i čuvanje objekta do dana predaje investitoru.  J) Izvođač je dužan da ogradi gradilište privremenom ogradom visine h=2.00m,obezbedi kontejnere za izvođača i nadzornog organa.  K) Izrada i postavljanje limene table sa potrebnom čeličnom podkonstrukcijom za označavanje gradilišta   (sa podacima o objektu, investitoru,izvođaču,odgovornom projektantu,građevinskoj dozvoli,početku i završetku izgradnje objekta.)  L) Sva nastala oštećenja na objektu koja nisu predmet radova troškove snosi izvođač radova.  M) Obaveza prilikom popunjavanja tendera:   Svako ko popunjava tender sa cenama za ponudu, OBAVEZNO da proveri da li su sve pojedinačne cene pozicije uračunate u sumu   sabiraka za svaku pojedinačnu poziciju i to isto proveriti u REKAPITULACIJI kao konačni zbir svih pozicija. N) Geodetsko obeležavanje parcele i objekta pre početka radova sa izradom protokola o obeležavanju objekta. O) Sečenje i čišćenje terena od niskog i visokog rastinja i korova, sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. NAPOMENA:**  **1. SVI MATERIJALI KOJI SE PRIMENJUJU MORAJU DA POSEDUJU SERTIFIKATE DA SU U SKLADU SA VAŽEĆIM SRPS I POTREBNU ATESTNU   DOKUMENTACIJU ! 2. NE PRIHVATA SE STRUČNO MIŠLJENJE ZA MATERIJALE I OPREMU U PONUDI ! 3. UZ PONUDU DOSTAVITI INVESTITORU DOKAZ DA SU PONUĐENI MATERIJALI U SKLADU SA NAVEDENIM STAVKAMA (1,2 )! 4. CENE DATE U PREDMERU I PREDRAČUNU RADOVA SU PROJEKTANTSKE!** | | | | | | | | | |
|
| **R.br.** | **Opis pozicije** | **jed. mer.** | **količina** |  | **cena** |  | | **ukupno** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **1** | **PRIPREMNI RADOVI** |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **1.1** | Pažljiva demontaža i uklanjanje mobilijara dečijeg igrališta. Potrebno je demontirati i ukloniti 3 dvostruke metalne ljuljaške, 3 dvostrane metalne klackalice, 2 drvene kućice. Demontiran mobilijar sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obračun po komadu mobilijara. |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | kom. | **8,00** | x |  | = | |  | |
| **1.2** | Pažljiva demontaža i uklanjanje mobilijara . Potrebno je demontirati i ukloniti 5 drvenih klupica. Demontiran mobilijar sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju do 15km koju odredi investitor. Obračun po komadu mobilijara. |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | kom. | **5,00** | x |  | = | |  | |
| **1.3** | Geodetsko obeležavanje parcele i objekta pre početka radova sa izradom protokola o obeležavanju objekta. Obračun sve komplet po kom. |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | kom. | **1,00** | x |  | = | |  | |
| **1.4** | Izrada i postavljanje građevinske table obaveštenja da se izvode građevinski radovi, sa osnovnim podacima o objektu, izvođaču, investitoru i projektantu.  Obračun po komadu table. |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | kom. | **1,00** | x |  | = | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | **UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:** | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **2** | **ZEMLJANI RADOVI** |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **2.1** | Mašinski iskop podloge terena ispod dečijeg igrališta i behaton ploča rovokopačem 90% i ručno 10%, sa odvozom. Površina iskopa 110m2+63m2. Dubina u proseku 40 cm prema projektovanim kotama. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15km. Deponiju određuje naručilac.  Obračun po m3 zemlje. |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | m3 | **73,50** | x |  | = | |  | |
| **2.2** | Ručni iskop zemlje III kategorije za temelje ograde igrališta dužine 66m1. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15km. Deponiju određuje naručilac. Obračun po m3 zemlje, mereno uraslo. |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | m3 | **5,50** | x |  | = | |  | |
|  | Ručni iskop zemlje III kategorije za podnu podlogu za klupe I oglasnu tablu.Iskop izvesti prema projektu I datim kotama.Bočne strane pravilno odseći.a dno nivelisati.Iskopanu zemlju prevesti kolicima.nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenu do 15km.Obračun po m3 zemlje.. |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | m3 | **0,80** | x |  | = | |  | |
| **2.3** | Nabavka materijala i izrada sloja tampona od prirodnog šljunka d=20cm na dečijem igralištu ispod betonske podloge. Na isplaniranu posteljicu ugraditi tamponski sloj od 20cm. Materijal za izradu mora biti u skladu sa standardima za ovu vrstu radova, kao i da zadovoljava u pogledu otpornosti na mraz. Zbijanje tamponskog sloja izvesti vibro sredstvima. Gornju površinu tamponskog sloja izvesti prema projektovanim kotama, a ravnost izvedenog sloja sa odstupanjima +,- 1cm. Modul stišljivosti najmanje mora biti najmanje MC=50MN/m2. Obračun se vrši po m3 izvedenog sloja , a u cenu je uračunata nabavka materijala, prevoz i ugradnja.Obračun od m3. |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | m3 | **23,00** | x |  | = | |  | |
| **2.4** | Nabavka materijala i izrada sloja tampona od prirodnog šljunka d=20cm granulacije 0-32mm, ispod behaton ploča. Materijal za izradu mora biti u skladu sa standardima za ovu vrstu radova, kao i da zadovoljava u pogledu otpornosti na mraz. Zbijanje tamponskog sloja izvesti vibro sredstvima. Gornju površinu tamponskog sloja izvesti prema projektovanim kotama, a ravnost izvedenog sloja sa odstupanjima +,- 1cm. Modul stišljivosti najmanje mora biti najmanje MC=50MN/m2. Obračun se vrši po m3 izvedenog sloja , a u cenu je uračunata nabavka materijala, prevoz i ugradnja.Obračun od m3. |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | m3 | **13,30** | x |  | = | |  | |
| **2.5** | Nabavka materijala i razastiranje kamenog agregata granulacije  (0-16mm,) prljava rizla u sloju debljine 8 cm, ispod platoa. Tamponski sloj agregata nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Obračun po m3. |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | m3 | **5,30** | x |  | = | |  | |
| **2.6** | Nabavka materijala i razastiranje sloja peska, granulacije (4-8mm), u sloju debljine 4 cm, ispod platoa. Tamponski sloj peska nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm.  Obračun po m3 nabijenog peska. |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | m3 | **2,70** | x |  | = | |  | |
| **2.7** | Nabavka materijala i izrada sloja tampona od prirodnog šljunka d=10cm ispod temelja ograde . Materijal za izradu mora biti u skladu sa standardima za ovu vrstu radova, kao i da zadovoljava u pogledu otpornosti na mraz. Zbijanje tamponskog sloja izvesti vibro sredstvima. Obračun se vrši po m3 izvedenog sloja , a u cenu je uračunata nabavka materijala, prevoz i ugradnja. Obračun od m3. |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | m3 | **1,50** | x |  | = | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | **UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:** | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **3** | **BETONSKI RADOVI** |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **3.1** | Nabavka materijala i izrada armirano betonske podloge ispod gumene podloge igrališta, debljine 15 cm, marke MB 30, sa padom 0.5% prema drenažnim cevima. Izraditi podlogu na mestu dečijeg igrališta . Pod armirati mrežastom armaturom, prema projektu i statičkom proračunu i betonirati. Gornju površinu izravnjati i beton negovati. U cenu je uračunata i oplata i drenažne cevi. Obračun po m2 . |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | m2 | **110,00** | x |  | = | |  | |
| **3.2** | Nabavka materijala i izrada betonskih trakastih temelja ograde dečijeg igrališta dimenzija 0.2x0.3m, marke MB 30, prema grafičkom prilogu. U cenu je uračunata i oplata. Obračun po m3 . |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | m3 | **4,20** | x |  | = | |  | |
| **3.3** | Nabavka, transport i ugradnja vibropresovanih dvoslojnih behaton ploča, raster, model EKO DECK u sivoj boji, dimenzije 20\*20 u debljini od 8cm, sa izbačenim distancerima ili drugog proizvodjača istih ili boljih karakteristika. Betonske ploče se sastoje od dva sloja I to donji nosivi sloj debljine oko 5 cm I gornji habajući sloj debljine do 1 cm.  Ploče moraju da zadovolje kvalitet po standardima: - čvrstoća na zatezanje cepanjem, SRPS EN 1338 -čvrstoća pri pritisku, DIN 18501 - upijanje vode, SRPS EN 1338 - otpornost na habanje bršenje SRPS EN 1338 -otpornost na dejstvo mraza i soli SRPS U.M1.055 -otpornost na dejstvo mraza SRPS U.M1.016 -otpornost na klizanje SRPS EN 1338 |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | m2 | **63,00** | x |  | = | |  | |
| **3.4** | Nabavka materijala i izrada temelja za ivičnjak od nabijenog betona marke MB 20, dimenzija 20x20 cm. Temelje izvesti po projektu i detaljima, preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Beton ugraditi i negovati. U cenu ulaze i oplata i tampon šljunka. Obračun po m1 izvedenog temelja. |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | m1 | **60,00** | x |  | = | |  | |
| **3.5** | Nabavka materijala i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka na kant, preseka 7x18x80 cm. Ivičnjake postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. Spojnice fugovati i blago uvući u odnosu na ivičnjak. Obračun po m1 ivičnjaka. |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | m1 | **60,00** | x |  | = | |  | |
| **3.6** | Nabavka materijala i izrada armirano betonske podloge ispod klupa za sedenje, dimenzija 150x40cm, debljine 10 cm i ispod oglasne table, marke MB 30 . Pod armirati mrežastom armaturom, prema projektu i statičkom proračunu i betonirati. Gornju površinu izravnjati i beton negovati. U cenu je uračunata i oplata i tampon šljunka.  Obračun po m3 . |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | m3 | **0,40** | x |  | = | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | **UKUPNO BETONSKI RADOVI:** | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **4** | **ARMIRAČKI RADOVI** |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **4.1** | Nabavka i postavljanje jednostruke mrežaste armature ČBM 500/560, Q188 . Armaturu očistiti, iseći, ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri nadzorni organ. Obračun po kg armature. |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | kg | **450,00** | x |  | = | |  | |
| **4.2** | Nabavka i postavljanje jednostruke mrežaste armature ČBM 500/560, Q131. Armaturu očistiti, iseći, ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri nadzorni organ. Obračun po kg armature. |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | kg | **17,00** | x |  | = | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | **UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI:** | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **5** | **MOBILIJAR** |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **5.1** | Nabavka,transport i ugradnja klupe dimenzija 160x50x82cm,koja se sastoji od pet (5) drvenih letvica poprečnog preseka 45x95mm,pričvršćenih na dva(2) metalna nosača.Nosači su dizajnirani tako da čine klupu,nakon montaže drvenih letvica,anatomski udobnu za krajnjeg korisnika.a ujedno i suptilnog oblika.Drvene letvice su sa zaobljenim ivicama i ušrafljuju se za nosače zavrtanjem M8x60mm i navrtkama. Drvene letvice:L 1600mm.poprečnog preseka 45x95mm.napravljene su od suvog lameliranog drveta (bor.ukupne vlažnosti svedene na 8-10% čime se rasušivanje i upijanje svodi na minimum).Sve ivice su obrađene i zaobljene.Isušivanjem se povećava čvrstoća i trajnost drveta usled spoljašnih klimatskih faktora i bioloških promena. Lakovi i boje koji se koriste za zaštitu drveta su pogodni za spoljnu upotrebu proizvoda.Nema opasnih supstanci(olovo.hrom.kadmijim ili drugi teški metali).Sve boje i lakovi su na vodenoj bazi.neškodljivi za decu. Svi metalni elementi su napravljeni od toplo pocinkovanog čelika (u skladu sa EN14301-SS2333).Sečenje i oblikovanje metalnih elemenata se vrši laserskom tehnologijom.Da bi se dodatno zaštitili. kao i iz esteckih razloga.pocinkovani metalni elementi se farbajuelektrostatičkim poliesterom u prahu(2 sloja).Time se postiže maksimalna zaštita od korozije.čineći ovakve metalne konstrukcije pogodnim za upotrebu u agresivnim sredinama(pored mora).Priprema metalnih površina i toplo pocinkovanje se vrši u potpunosti u skladu sa standardima EN ISO14713 i EN ISO 1461 |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | kom. | **5,00** | x |  | = | |  | |
| **5.2** | Nabavka,transport I ugradnja dvostrukih metalnih ljuljaški dimenzija 285x150x230xcm za uzrast 3+god.Dupla metalna ljuljaška se sastoji od jedne(1) horizoltalne metalne ograde koja je ujedno rotaciona osa,četri(4) metalna stuba sa podesevim dodatkom za temelj.dva(2) sedišta.Horizotalna metalna greda:f76,L=2850mm.metalni stubovi:L=3000mm,f60mm.Sedište:metalno (aluminijumsko)jezgro.oblozeno mekanom prirodnom gumom(kaučukom). Gumena obloga je čvrsta.izdrživlja i otporna na UV zrake.lanci kojima se vezuje sedište su napravljeni od toplo pocinkovanog čelika.Sedište je sertifikovano u skladu sa standardom EN1176.Svi metalni elementi su napravljeni od toplo pocinkovanog čelika.Sečenje i oblikovanje metalnih elemenata se vrši laserskom tehnologijom.Da bi se dodatno zaštitili.kao i iz esteckih razloga,pocinkovani metalni elementi se farbaju elektrostatičkim poliesterom u prahu (2).Time se postiže maksimalna zaštita od korozije.svi plastični delovi koji se koriste za proizvodnju naše opreme su visoko otporni na UV zračenje i najsurovije spoljašnje klimatske uslove.Napravljeni su od reciklabilnih materijala-polietilena (PE),polippropilena (PP) i poliamida(PA),obogaćenih stabilizatorima za zaštitu od UV zračenja sunca.Svi zavrtnji koji vire iz opreme preko 5mm su prekriveni plastičnim čepovima od polipropilena. Ljuljaška je proizvedena i sertifikovana u skladu sa standardima EN1176.Obračun se vrši po komadu. |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | kom. | **1,00** | x |  | = | |  | |
| **5.3** | Nabavka,transport I ugradnja ljuljaške orlovo gnezdo dimenzije 275x100x180cm za uzrast 3+god.Metalna ljuljaška "Gnezdo"se sastoji od dva (2) zakrivljena metalna stuba jednog(1)sedišta u obliku gnezda.Metalni stubovi:F90mm,debljina zida 4mm,L=2250mm,toplo pocinkovani čelik.Ram sedišta je napravljen od kružne cevi prečnika 900-1000m,obložene polietilenskim konopcem.Središnji deo sedišta je napravljen od ispletene mreže od polietilenskog konopca,čineći oblik gnezda.Maksimalni razmak konopca je 120x120mm.Ljuljaška je proizvedena i sertifikovana u skladu sa standardima EN1176.Svi metalni elementi su napravljeni od toplo pocinkovanog čelika.Sečenje i oblikovanje metalnih elemenata se vrši laserskom tehnologijom.Da bi se dodatno zaštitili,kao i iz esteckih razloga,pocinkovani metalni elementi se farbaju elekstrostatičkim poliesterom u prahu(2sloja).Time se postiže maksimalna zaštita od korozije.Svi plastični delovi koji se koriste za proizvodnju naše opreme su visoko otporni na UV zračenje i surovije spoljašne klimacke uslove.Napravljeni su od reciklabilnih materijala-polietilena(PP) i poliamida (PA),obogaćenih stabilizatorima za zaštitu od UV zračenja sunca. Svi zavrtnji koji vire iz opreme preko 5mm su prekriveni plastičnim čepovima od polipropilena.Obračun se vrši po komadu. |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | kom. | **1,00** | x |  | = | |  | |
| **5.4** | Nabavka, transport i ugradnja vrteške. Metalni kostur vrteške se sastoji od jedne (1) horizontalne metalne osovine (d=1220mm, poprečnog preseka 38x20mm, debljine t=2,5mm), sa četri metalna krila (preseka 38x20mm), spojena u centru krugapodloškom Ø35mm. U centru kruga, je postavljena vertikalna osovina (h=270mm). Na oba kraja vertikalne osovine se nalazeležajevi (jedan na dnu i jedan na vrhu). Oko vertikalne osovine i vertikalno na pod vrteške, četri metalne cevi “П profila“ i poprečnog preseka 1“ su postavljene kao rukohvat za korisnike.Pod vrteške je napravljen od blažujke (debljine 20mm) presvučene specijalnim neklizajućim slojem. Vrteška je proizvedena i sertifikovana u skladu sa standardima EN1176. Svi metalni elementi su napravljeni od toplo pocinkovanog čelika (u skladu sa EN14301 - SS2333). Sečenje i oblikovanje metalnih elemenata se vrši laserskom tehnologijom. Nabavka i ugradnja u svemu prema proizvođaču. Obračun se vrši po komadu. |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | kom. | **1,00** | x |  | = | |  | |
| **5.5** | Nabavka, transport i ugradnja njihalice na opruzi za decu dimenzija 95x30x90cm.Glavni deo: Panel od vodootpornog špera - blažujke (debljine 20mm) - po izboru kupca. Panel je izrezan u obliku morskog konjića. Sve ivice su zaobljene i to poluprečnika minimum 20mm. Plastični držači (za ruke i noge) su čvrsto povezane za panel i ne mogu se okretati. Postavljene su u idealan položaj za udobno i bezbedno korišćenje sprave. Krajevi držača za ruke i noge su osigurani zaobljenim plastičnim čepovima kako bi se sprečile eventualne povrede. Sedište: Blažujka (debljine 20mm). Dimenzije sedišta: 325 x 300mm. Opruga: L = 400mm, d = 200mm, t =20mm i dve (2) metalne ploče (gornje i donje) koje povezuju celu konstrukciju sa ankerom. Tokom upotrebe njihalice, zazor svih spojenih delova nije veći od 12mm. Boje panela su po izboru kupca. Svi metalni elementi su napravljeni od toplo pocinkovanog čelika (u skladu sa EN14301 - SS2333). Sečenje i oblikovanje metalnih elemenata se vrši laserskom tehnologijom. Da bi se dodatno zaštitili, kao i iz estetskih razloga, pocinkovani metalni elementi se farbaju elektrostatičkim poliesterom u prahu (2 sloja). Nabavka i postavljanje u svemu prema opisu proizvođača. Obračun se vrši po komadu. |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | kom. | **1,00** | x |  | = | |  | |
| **5.6** | Nabavka, transport i ugradnja dvostrukie metalne klackalice dimenzija 265x50x65cm. Klackalica se sastoji od jedne (1) horizontalne metalne osovine, oslonjene na metalni nosač koji se temelji, dva (2) sedišta i dva (2) rukohvata. Horizontalna metalna osovina: cev 2'', t=3mm debljine, L = 2650mm dužine. Na polovini svoje dužine ima pričvršćen metalni prsten, preko koga se oslanja na nosač. Na svojim krajevima, sa donje strane (ispod sedišta), ima pričvršćene gumene prstenove koji amortizuju svaki dodir klackalice sa podlogom. Metalni nosač: cev 2'', t = 3mm debljine, h = 450mm visine. Sedišta: napravljena od suvog bora (ukupna vlažnost svedena na 8-10%). Sve ivice su obrađene i zaobljene, kako bi se sprečile bilo kakve povrede. Drvena građa koja se koristi za proizvodnju opreme firme Parcotechniki potiče iz izvora sertifikovanih od strane FSC organizacije (Forest Stewardship Council). Rukohvati: cev plastični držači, specijalno izrađeni, pričvršćeni preko perforirane ploče za horizontalnu osovinu, neposredno ispred sedišta. Metalna klackalica je proizvedena i sertifikovana u skladu sa standardima EN1176. Konstrukcija je ankerisana u betonsku ploču. Svi metalni elementi su napravljeni od toplo pocinkovanog čelika. Sečenje i oblikovanje metalnih elemenata se vrši laserskom tehnologijom. Da bi se dodatno zaštitili, kao i iz estetskih razloga, pocinkovani metalni elementi se farbaju elektrostatičkim poliesterom u prahu (2 sloja). Svi plastični delovi koji se koriste za proizvodnju opreme su visoko otporni na UV zračenje i najsurovije spoljašnje klimatske uslove. Napravljeni su od reciklabilnih materijala - polietilena (PE), polipropilena (PP) i poliamida (PA), obogaćenih stabilizatorima za zaštitu od UV zračenja sunca. Svi zavrtnji koji vire iz opreme preko 5mm su prekriveni plastičnim čepovima od polipropilena. Ugradnja prema proizvođaču. |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | kom. | **1,00** | x |  | = | |  | |
| **5.7** | Nabavka, transport i ugradnja podne podloge - od sigurnosnih gumenih ploča sa EPDM-om za dečije igralište. Ploče su dimenzija 50x50cm debljine 7cm. Površinski materijal: guma EPDM sa PU vezivom. Gumene ploče su dimenzija 50x50cm i specifične težine 660kg/m3, za maksimalnu visinu pada 2m. Završni sloj podloge je ojačan specijalnim materijalom čime se povećava otpornost na habanje. Gornje ivice su blago zaobljene i imaju sa bočnih strana kanaliće za odvođenje vode. Ploče se međusobno spajaju klinovima (koji se ubadaju u fabrički ostavljene rupe na bočnim stranama ploča), dok se krajnje ploče lepe poliuretanskim lijepkom. Boja podloge crvena. Sigurnosne gumene ploče sa EPDM-om poseduju sertifikat EN1177. Obračun po m2. |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | m2 | **110,00** | x |  | = | |  | |
| **5.8** | Nabavka, i ugradnja drvene ograde dimenzija v-1100x d-1500x  h-100mm, koja se ankeriše u betonski temelj. Svaki modul od 1,5m drvene ograde se sastoji od dva (2) drvena stuba, dve (2) paralelne drvene grede između stubova i vertikalnih drvenih prečki. Drveni stubovi preseka 95x95mm, drvene grede preseka 45x95mm, kao i drvene prečke napravljeni su od suvog lameliranog drveta (bor, ukupne vlažnosti svedene na 8-10%, čime se rasušivanje i upijanje svodi na minimum). Sve ivice su obrađene i zaobljene. Lakovi i boje koji se koriste za zaštitu drveta su pogodni za spoljnu upotrebu proizvoda. Nema opasnih,supstanci (olovo, hrom , kadmijum ili drugi teški metali). Sve boje i lakovi su na vodenoj bazi,,neškodljivi za decu. Svi metalni elementi su napravljeni od toplo pocinkovanog čelika (u skladu sa EN14301 - SS2333). Da bi se dodatno zaštitili, kao i iz estetskih razloga, pocinkovani metalni elementi se farbaju elektrostatičkim poliesterom u prahu (2 sloja). Priprema metalnih površina i toplo,pocinkovanje se vrši u potpunosti u skladu sa standardima EN ISO 14713 i EN ISO 1461. Obračun po m1. |  |  |  |  |  | |  | |
|  | ograda | m1 | **63,00** | x |  | = | |  | |
|  | kapija | kom. | **3,00** | x |  | = | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **5.9** | Nabavka, i ugradnja metalne info table za dečija igrališta koja se ankeriše u betonski temelj. Dimenzija table 1.5x1.5m, sa nosećim elementima od kutijastih profila 40x40mm, visine 1m. Obračun po kom. |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | kom. | **1,00** | x |  | = | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | **UKUPNO MOBILIJAR:** | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | **REKAPITULACIJA** |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **1** | **PRIPREMNI RADOVI** |  |  |  |  |  | |  | |
| **2** | **ZEMLJANI RADOVI** |  |  |  |  |  | |  | |
| **3** | **BETONSKI RADOVI** |  |  |  |  |  | |  | |
| **4** | **ARMIRAČKI RADOVI** |  |  |  |  |  | |  | |
| **5** | **MOBILIJAR** |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | cena bez PDV-a | | |  | **UKUPNO:** |  | |  | |
|  |  | | |  |  |  | |  | |
|  | | | |  |  |  |  | |
| **PREDMER I PREDRAČUN RADOVA - OGRADA** | | | | | | | | |
| **OPŠTE ODREDBE I USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐ. I GRAĐ-ZANATSKIH RADOVA  Sve odredbe i uslovi su sastavni delovi svakog poglavlja svake pozicije i podpozicije ovog predmera i predračuna radova. Sve radove u svemu izvesti kvalitetno, stručnom radnom snagom prema arhitektonsko građevinskom projektu, detaljima, tehničkom opisu, predmeru i predračunu radova, važećim tehničkim propisima, državnim standardima i uputstvima projektanta i nadzornog organa. Jediničnom cenom za svaku poziciju radova predviđenu ovim predmerom i predračunom radova obuhvaćeni su:  A) Potpuno dovršenje svih radova sa svim operacijama, predradnjama i transportom.  B) Sav materijal, rad, sredstva za rad i alati, skladištenje materijala, amortizacija, kao i svi ostali troškovi koji terete gradnju.  C) Sve mere higijensko tehničke zaštite na radu i protivpožarne zaštite po važećim propisima.  D) Sve pomoćne skele (radne, transportne) sa montažom i demontažom.  E) Svi pripremni, pripremno-završni radovi i obeležavanja u objektu. F) Izrada i postavljanje potrebnog broja paknica za ugrađivanje stolarije, bravarije, limarije i dr.  G) Izrada šliceva u zidovima i otvora u međuspratnim konstrukcijama za prolaz instalacija i njihovo zatvaranje.  H) Čišćenje i stalno održavanje gradilišta za sve vreme građenja objekta, kao i završno čišćenje objekta nakon završetka svih radova. I) Troškovi za osiguranje i čuvanje objekta do dana predaje investitoru.  J) Izvođač je dužan da ogradi gradilište privremenom ogradom visine h=2.00m,obezbedi kontejnere za izvođača i nadzornog organa.  K) Izrada i postavljanje limene table sa potrebnom čeličnom podkonstrukcijom za označavanje gradilišta   (sa podacima o objektu, investitoru,izvođaču,odgovornom projektantu,građevinskoj dozvoli,početku i završetku izgradnje objekta.)  L) Sva nastala oštećenja na objektu koja nisu predmet radova troškove snosi izvođač radova.  M) Obaveza prilikom popunjavanja tendera:   Svako ko popunjava tender sa cenama za ponudu, OBAVEZNO da proveri da li su sve pojedinačne cene pozicije uračunate u sumu   sabiraka za svaku pojedinačnu poziciju i to isto proveriti u REKAPITULACIJI kao konačni zbir svih pozicija. N) Geodetsko obeležavanje parcele i objekta pre početka radova sa izradom protokola o obeležavanju objekta. O) Sečenje i čišćenje terena od niskog i visokog rastinja i korova, sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju. NAPOMENA: 1. SVI MATERIJALI KOJI SE PRIMENJUJU MORAJU DA POSEDUJU SERTIFIKATE DA SU U SKLADU SA VAŽEĆIM SRPS I POTREBNU ATESTNU   DOKUMENTACIJU ! 2. NE PRIHVATA SE STRUČNO MIŠLJENJE ZA MATERIJALE I OPREMU U PONUDI ! 3. UZ PONUDU DOSTAVITI INVESTITORU DOKAZ DA SU PONUĐENI MATERIJALI U SKLADU SA NAVEDENIM STAVKAMA (1,2 )! 4. CENE DATE U PREDMERU I PREDRAČUNU RADOVA SU PROJEKTANTSKE!** | | | | | | | | |
|
| **R.br.** | **Opis pozicije** | **jed. mer.** | **količina** |  | **cena** |  | **ukupno** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **1** | **ZEMLJANI RADOVI** |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **1.1** | Mašinski iskop zemlje sa odvozom za postavljanje temelja samaca za sportsku ogradu, dimenzija ø400mm. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju do 15 km koju odredi investitor. Obračun po m3 zemlje. |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | m3 | **12,00** | x |  | = |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:** | | | | | |  | |
| **2** | **BETONSKI RADOVI** |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **2.1** | Nabavka materijala i izrada armirano betonskih temelja samaca za sportsku ogradu. Dimenzije temelja ø400mm, dubine 800mm, marke MB 30. Izraditi temelje armirati po detaljima i projektu. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Beton ugraditi i negovati. U cenu ulazi i šljunak. Obračun po m3 temelja. |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | m3 | **9,50** | x |  | = |  | |
|  | **UKUPNO BETONSKI RADOVI:** | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **3** | **BRAVARSKI RADOVI** |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **3.1** | **Nabavka i ugradnja sportske ograde od RM panela h 4060 m Ral 6005 - 215 m1 ili drugog proizvodjača istih ili boljih karakteristika.** Rešetkasti ogradni panel tipa "LEGI RM" je dimenzija 2030x2540mm, izrađen od dvostrukih horizontalnih žica debljine 7mm i vertikalnih debljine 5mm dok su završne zice 8 mm. Panel je izrađen tako da je osovinska dimenzija okca 50x200mm. Panel je u toplocinkovanom stanju po normi DIN EN ISO 1461 i plastificiran, boja RAL 600 zelena boja. Obračunato 2x86 panel h 2030 mm. Paneli se postavljaju u dva reda. Stubovi LEGI "R-PUR" za ogradu visine 4060 mm. Presek stubova je 80x40x3 mm,ukupne dužine 4800 mm. osovinski razmak između stubova je 2500mm.. Na stubovima se nalaze otvori kroz koje se učvršćuje rešetkasti panel ograde putem prohromskih kukica i matica. Otvor na zadnjoj strani stuba se zatvaraju plastičnim čepom dok se na vrhu stuba stavlja se plastična kapa. Stubovi ograde su toplocinkovani po ISO STANDARDU 1461 i plastificiran u Ral 6005 (zelena boja). Obracunato 86 stubova+4 stuba za uglove. Jednokrilna kapija LEGI "VARIO S", visine 2.40 m i širine krila 0.90 m. Ram kapije izradjen je od profila 60x40x3mm, ispuna od LEGI "RS" panela sa debljinom žice 8/8/6mm i osovinskom dimenzijom okca 50x200mm. Stubovi kapije su izrađeni od profila 100x100x3mm, duži za 600mm od visine kapije, zbog betoniranja istih u temelju. U cenu kapije ulazi kompletan pribor: štelujuće šarke, cilindrična brava sa 3 ključa, kvake, prihvatnik. Kapija je toplocinkovana prema normi DIN EN ISO 1461 i plastificirana, boja RAL 6005 zelena boja. |  |  |  |  |  |  | |
|  | Montaža sportske ograde sa transportom - na terenu pripremljenom za montažu ograde vrši se razmeravanje duž linije ograde, zatim iskop temelja samaca prečnika ø400mm osovinski na svakih 2500mm, dubine 800mm. U iskopane temelje sledi postavljanje stubova i njihovo nivelisanje, zatim betoniranje betonom marke MB30 (beton je obaveza naručioca posla. Na postavljene stubove sledi montaza panela u dva reda pomoću prohromskih kukica i prohromskih navrtki. Montaza se radi na skeli. kačenje panela, pritezanje istih pomoću metalnih EK - spojnica prohromski sigurnosnih vijaka i metalnom usadnom navrtkom dok se sa gornje strane stub zatvara plastičnom kapom. Garancija protiv korozije za RM ogradu 20 godina uz poštovanje garantnih uslova. Garancija za kapije je 10 godina; Garancija na montažu 2 god. |  |  |  |  |  |  | |
|  | ogradni panel LEGI RM | kom. | **172,00** | x |  | = |  | |
|  | stubovi legi R-PUR | kom. | **90,00** | x |  | = |  | |
|  | kapija LEGI VARIO S | kom. | **1,00** | x |  | = |  | |
|  | montaža ograde i kapije | m1 | **215,00** | x |  | = |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **3.2** | Izrada i postavljanje klizne ulazne kapije (radionice) od čeličnih profila i limova, dimenzija 400x300cm. Kapiju predvideti sa elektromehaničkim motorom za klizne kapije težine do 600kg, 230 VAC sa AM radio risiverom , osnovom za montažu motora i mehaničkim svičem (graničnikom). Snaga motora 400W, radna temperatura -20 C do +55 C, stepen zaštite: IP54, vreme otvaranja: 10m/min.  Kapiju izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Na krilo postaviti tri šarke. Okov, šarke i brava cilindar sa tri ključa po izboru projektanta. Pre ugradnje kapiju očistiti od korozije i prašine, brusiti i opajati. Naneti impregnaciju, osnovnu boju i postaviti kapiju. Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju, predkitovati i brusiti i obojiti dva puta. U cenu ulazi kompletna nabavka i postavljanje sistema sa instalacijom.Obračun po m2 kapije. |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | m2 | **12,00** | x |  | = |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **UKUPNO BRAVARSKI RADOVI:** | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **REKAPITULACIJA** |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **1** | **ZEMLJANI RADOVI** |  |  |  |  |  |  | |
| **2** | **BETONSKI RADOVI** |  |  |  |  |  |  | |
| **3** | **BRAVARSKI RADOVI** |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | cena bez PDV-a | | |  | **UKUPNO:** |  |  | |
| **PREDMER I PREDRAČUN RADOVA - POPLOČANJE** | | | | | | | | |
| **OPŠTE ODREDBE I USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐ. I GRAĐ-ZANATSKIH RADOVA  Sve odredbe i uslovi su sastavni delovi svakog poglavlja svake pozicije i podpozicije ovog predmera i predračuna radova. Sve radove u svemu izvesti kvalitetno, stručnom radnom, snagom prema arhitektonsko građevinskom projektu, detaljima, tehničkom opisu, predmeru i predračunu radova, važećim tehničkim propisima, državnim standardima i uputstvima projektanta i nadzornog organa. Jediničnom cenom za svaku poziciju radova predviđenu ovim predmerom i predračunom radova obuhvaćeni su: A) Potpuno dovršenje svih radova sa svim operacijama, predradnjama i transportom. B) Sav materijal, rad, sredstva za rad i alati, skladištenje materijala, amortizacija, kao i svi ostali troškovi koji terete gradnju. C) Sve mere higijensko tehničke zaštite na radu i protivpožarne zaštite po važećim propisima. D) Sve pomoćne skele (radne, transportne) sa montažom i demontažom. E) Svi pripremni, pripremno-završni radovi i obeležavanja u objektu. F) Izrada i postavljanje potrebnog broja paknica za ugrađivanje stolarije, bravarije, limarije i dr. G) Izrada šliceva u zidovima i otvora u međuspratnim konstrukcijama za prolaz instalacija i njihovo zatvaranje. H) Čišćenje i stalno održavanje gradilišta za sve vreme građenja objekta, kao i završno čišćenje objekta nakon završetka svih radova. I) Troškovi za osiguranje i čuvanje objekta do dana predaje investitoru. J) Izvođač je dužan da ogradi gradilište privremenom ogradom visine h=2.00m,obezbedi kontejnere za izvođača i nadzornog organa. K) Izrada i postavljanje limene table sa potrebnom čeličnom podkonstrukcijom za označavanje gradilišta (sa podacima o objektu, investitoru,izvođaču,odgovornom projektantu,građevinskoj dozvoli,početku i završetku izgradnje objekta.) L) Sva nastala oštećenja na objektu koja nisu predmet radova troškove snosi izvođač radova. M) Obaveza prilikom popunjavanja tendera: Svako ko popunjava tender sa cenama za ponudu, OBAVEZNO da proveri da li su sve pojedinačne cene pozicije uračunate u sumu sabiraka za svaku pojedinačnu poziciju i to isto proveriti u REKAPITULACIJI kao konačni zbir svih pozicija. N) Geodetsko obeležavanje parcele i objekta pre početka radova sa izradom protokola o obeležavanju objekta. O) Sečenje i čišćenje terena od niskog i visokog rastinja i korova, sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju.  NAPOMENA: 1. SVI MATERIJALI KOJI SE PRIMENJUJU MORAJU DA POSEDUJU SERTIFIKATE DA SU U SKLADU SA VAŽEĆIM SRPS I POTREBNU ATESTNU   DOKUMENTACIJU ! 2. NE PRIHVATA SE STRUČNO MIŠLJENJE ZA MATERIJALE I OPREMU U PONUDI ! 3. UZ PONUDU DOSTAVITI INVESTITORU DOKAZ DA SU PONUĐENI MATERIJALI U SKLADU SA NAVEDENIM STAVKAMA (1,2 )! 4. CENE DATE U PREDMERU I PREDRAČUNU RADOVA SU PROJEKTANTSKE!** | | | | | | | | |
|
| **R.br.** | **Opis pozicije** | **jed. mer.** | **količina** |  | **cena** |  | **ukupno** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **1** | **ZEMLJANI RADOVI** |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **1.1** | Mašinski iskop podloge ispod behaton ploča rovokopačem 90% i ručno 10%, sa odvozom. Dubina u proseku 24 cm prema projektovanim kotama. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15km. Deponiju određuje naručilac. Obračun po m3 zemlje. |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | m3 | **60,00** | x |  | = |  | |
| **1.2** | Mašinski iskop podloge ispod novoprojektovane ulice rovokopačem 90% i ručno 10%, sa odvozom. Dubina u proseku 20 cm prema rojektovanim kotama. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15km. Deponiju određuje naručilac. Obračun po m3 zemlje. |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | m3 | **80,00** | x |  | = |  | |
| **1.3** | Uređenje posteljice. Posle iskopa, izvršiti fino planiranje posteljice i sabijanje vibrovaljkom do potrebne zbijenosti. Dozvoljeni modul stišljivosti Ms=40MPa. Obračun po m2. |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | m2 | **530,00** | x |  | = |  | |
| **1.4** | Nabavka materijala i izrada sloja tampona od prirodnog šljunka d=10cm granulacije 0-32mm, ispod behaton ploča. Materijal za izradu mora biti u skladu sa standardima za ovu vrstu radova, kao i da zadovoljava u pogledu otpornosti na mraz. Zbijanje tamponskog sloja izvesti vibro sredstvima. Gornju površinu tamponskog sloja izvesti prema projektovanim kotama, a ravnost izvedenog sloja sa odstupanjima +,- 1cm. Modul stišljivosti najmanje mora biti najmanje MC=50MN/m2. Obračun se vrši po m3 izvedenog sloja , a u cenu je uračunata nabavka materijala, prevoz i ugradnja. Obračun od m3. |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | m3 | **53,00** | x |  | = |  | |
| **1.5** | Nabavka materijala i razastiranje kamenog agregata granulacije(0-16mm,) prljava rizla u sloju debljine 5 cm, ispod platoa. Tamponski sloj agregata nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Obračun po m2. |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | m3 | **26,50** | x |  | = |  | |
| **1.6** | Nabavka materijala i razastiranje kamenog agregata, granulacije (0-4mm), u sloju debljine 3 cm, ispod platoa. Tamponski sloj nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1 cm. Obračun po m3. |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | m3 | **16,00** | x |  | = |  | |
| **1.7** | Izrada travnjaka na mestima označenim u projektu. Preko fino isplaniranog terena izvršiti setvu travne smese: - Festuca rubra 40 % - Festuca ovina 30 % - Poa pratensis 20 % - Trifolium repens 10 % . Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu, bez padavina i vetra. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom, a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja trave. Polivanje nastaviti svakodnevno do predaje radova. Obračun po m2 zatravljene površine. |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | m2 | **680,00** | x |  | = |  | |
| **1.8** | Sadnja četinarskih sadnica tipa Pseudotsuga menziesii. Na mestima označenim u projektu iskopati jame prečnika i dubine 0,50 m. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke. Sadnju obaviti mešavinom humusne zemlje, tresetnog đubriva i peska u odnosu 6:3:1. Prilikom sadnje sadnice zatrpati do 2/3 dubine jame napravljenom mešavinom, a gornju trećinu obogatiti dodatkom tresetnog đubriva sa 3 kg po sadnici. Nakon obavljene sadnje sadnice ocankovati i dobro zaliti. Obračun po komadu sadnice. |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | kom. | **28,00** | x |  | = |  | |
| **1.9** | Nabavka materijala i izrada kamenog nabačaja u završnici odvodnog kanala. Cena obuhvata: nabavku lomljenog kamena krupnoüe 30-50 cm, prevoz kamena na 30 km i ručno ugrađivanje. Kamen mora biti postojan u vodi i na mrazu, masivan dimenzija 30-50 cm, međusobno povezan, odnosno ručno složen, tako da vidna površina bude doterana. Obračun po m³ ugrađenog kamena. |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | m3 | **3,50** | x |  | = |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:** | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **2** | **BETONSKI RADOVI** |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **2.1** | Nabavka, transport i ugradnja vibropresovanih dvoslojnih behatonploča sa kvarcnim peskom u završnom sloju, model kombinovaneforme, Velouro model, debljine 6cm, i u CLASIC završnoj obradi i u sivoj boji ili drugog proizvodjača istih ili boljih karakteristika. Model je iz 8 različitih dimenzija kocki, međusobno uklopivim pri ređanju.Sve kocke su trapezoidnog oblika i međusobno uklopive,dimenzija85x237,5cm; 95x237,5cm; 105x237,5cm; 115x237,5cm;125x237,5cm; 135x237,5cm; 145x237,5cm i 155x237,5cm.Betonske ploče se sastoje od dva sloja I to donji nosivi sloj debljine oko 5 cm I gornji habajući sloj debljine do 1 cm. Gornji sloj se izrađuje od kvarcnog peska I cementa sa dodatkom aditiva za otpornost na mraz I soli.Ploče moraju da zadovolje kvalitet po standardima:  - čvrstoća na zatezanje cepanjem, SRPS EN 1338  - čvrstoća pri pritisku, DIN 18501  - upijanje vode, SRPS EN 1338  - otpornost na habanje bršenje SRPS EN 1338  - otpornost na dejstvo mraza i soli SRPS U.M1.055  - otpornost na dejstvo mraza SRPS U.M1.016  - otpornost na klizanje SRPS EN 1338Obračun po m2. |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | m2 | **230,00** | x |  | = |  | |
| **2.2** | Nabavka materijala i izrada temelja za ivičnjak od nabijenog betona marke MB 20, dimenzija 20x20 cm. Temelje izvesti po projektu i detaljima, preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Beton ugraditi i negovati. U cenu ulaze i oplata i tampon šljunka. Obračun po m1 izvedenog temelja. |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | m1 | **160,00** | x |  | = |  | |
| **2.3** | Nabavka materijala i izrada temelja za ivičnjak od nabijenog betona marke MB 20, dimenzija 20x30 cm. Temelje izvesti po projektu i detaljima, preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Beton ugraditi i negovati. U cenu ulaze i oplata i tampon šljunka. Obračun po m1 izvedenog temelja. |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | m1 | **110,00** | x |  | = |  | |
| **2.4** | Nabavka materijala i postavljanje sivih betonskih ivičnjaka na kant, preseka 7x18x80 cm. Ivičnjake postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. Spojnice fugovati i blago uvući u odnosu na ivičnjak. Obračun po m1 ivičnjaka. |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | m1 | **160,00** | x |  | = |  | |
| **2.5** | Nabavka materijala i postavljanje belih betonskih ivičnjaka na kant, preseka 20x24x80 cm. Ivičnjake postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. Spojnice fugovati i blago uvući u odnosu na ivičnjak. Obračun po m1 ivičnjaka. |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | m1 | **110,00** | x |  | = |  | |
| **2.6** | Nabavka materijala i betoniranje kanala za odvod atmosferske vode, dimenzija prema projektu. Dno kanala raditi u padu. Pre betoniranja postaviti ram od ugaonika sa ankerima, kao oslonac za rešetku. Dno kanala uglačati. Ugraditi pocinkovane rešetke dimenzija 20x 100cm . U cenu ulaze i ugaonik,rešetka, ram rešetke i oplata. Armatura se posebno obračunava u poz.armirački radovi. Obračun po m1 kanala. |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | m1 | **150,00** | x |  | = |  | |
| **2.7** | Nabavka materijala i izrada ab kontejnerskih niša visine 1.4m, dimenzija prema projektu. Temelje izvesti, preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Beton ugraditi i negovati. U cenu ulaze armatura i oplata. Obračun po m3. |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | m3 | **3,50** | x |  | = |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **UKUPNO BETONSKI RADOVI:** | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **3** | **ARMIRAČKI RADOVI** |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **3.1** | Nabavka i postavljanje armature klase B500B . Armaturu očistiti, iseći, ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri nadzorni organ. Obračun po kg armature. |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | kg | **850,00** | x |  | = |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI:** | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **REKAPITULACIJA** |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **1** | **ZEMLJANI RADOVI** |  |  |  |  |  |  | |
| **2** | **BETONSKI RADOVI** |  |  |  |  |  |  | |
| **3** | **ARMIRAČKI RADOVI** |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | cena bez PDV-a | | |  | **UKUPNO:** |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREDMER I PREDRAČUN RADOVA - KOŠARKAŠKO IGRALIŠTE** | | | | | | | |
| **OPŠTE ODREDBE I USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐ. I GRAĐ-ZANATSKIH RADOVA  Sve odredbe i uslovi su sastavni delovi svakog poglavlja svake pozicije i podpozicije ovog predmera i predračuna radova. Sve radove u svemu izvesti kvalitetno, stručnom radnom snagom prema arhitektonsko građevinskom projektu, detaljima, tehničkom opisu, predmeru i predračunu radova, važećim tehničkim propisima, državnim standardima i uputstvima projektanta i nadzornog organa. Jediničnom cenom za svaku poziciju radova predviđenu ovim predmerom i predračunom radova obuhvaćeni su: A) Potpuno dovršenje svih radova sa svim operacijama, predradnjama i transportom. B) Sav materijal, rad, sredstva za rad i alati, skladištenje materijala, amortizacija, kao i svi ostali troškovi koji terete gradnju. C) Sve mere higijensko tehničke zaštite na radu i protivpožarne zaštite po važećim propisima. D) Sve pomoćne skele (radne, transportne) sa montažom i demontažom. E) Svi pripremni, pripremno-završni radovi i obeležavanja u objektu. F) Izrada i postavljanje potrebnog broja paknica za ugrađivanje stolarije, bravarije, limarije i dr. G) Izrada šliceva u zidovima i otvora u međuspratnim konstrukcijama za prolaz instalacija i njihovo zatvaranje. H) Čišćenje i stalno održavanje gradilišta za sve vreme građenja objekta, kao i završno čišćenje objekta nakon završetka svih radova. I) Troškovi za osiguranje i čuvanje objekta do dana predaje investitoru. J) Izvođač je dužan da ogradi gradilište privremenom ogradom visine h=2.00m,obezbedi kontejnere za izvođača i nadzornog organa. K) Izrada i postavljanje limene table sa potrebnom čeličnom podkonstrukcijom za označavanje gradilišta (sa podacima o objektu, investitoru,izvođaču,odgovornom projektantu,građevinskoj dozvoli,početku i završetku izgradnje objekta.) L) Sva nastala oštećenja na objektu koja nisu predmet radova troškove snosi izvođač radova. M) Obaveza prilikom popunjavanja tendera: Svako ko popunjava tender sa cenama za ponudu, OBAVEZNO da proveri da li su sve pojedinačne cene pozicije uračunate u sumu sabiraka za svaku pojedinačnu poziciju i to isto proveriti u REKAPITULACIJI kao konačni zbir svih pozicija. N) Geodetsko obeležavanje parcele i objekta pre početka radova sa izradom protokola o obeležavanju objekta. O) Sečenje i čišćenje terena od niskog i visokog rastinja i korova, sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju.  NAPOMENA: 1. SVI MATERIJALI KOJI SE PRIMENJUJU MORAJU DA POSEDUJU SERTIFIKATE DA SU U SKLADU SA VAŽEĆIM SRPS I POTREBNU ATESTNU   DOKUMENTACIJU ! 2. NE PRIHVATA SE STRUČNO MIŠLJENJE ZA MATERIJALE I OPREMU U PONUDI ! 3. UZ PONUDU DOSTAVITI INVESTITORU DOKAZ DA SU PONUĐENI MATERIJALI U SKLADU SA NAVEDENIM STAVKAMA (1,2 )! 4. CENE DATE U PREDMERU I PREDRAČUNU RADOVA SU PROJEKTANTSKE!** | | | | | | | |
|
| **R.br.** | **Opis pozicije** | **jed. mer.** | **količina** |  | **cena** |  | **ukupno** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **ZEMLJANI RADOVI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | Mašinski iskop podloge košarkaškog terena rovokopačem 90% i ručno 10%, sa odvozom. Dubina u proseku 50 cm prema projektovanim kotama. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15km. Deponiju određuje naručilac. Obračun po m3 zemlje. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | **130,20** | x |  | = |  |
| **1.2** | Uređenje posteljice. Posle iskopa, izvršiti fino planiranje posteljice i sabijanje vibrovaljkom do potrebne zbijenosti. Dozvoljeni modul stišljivosti Ms=40MPa. Obračun po m2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | **285,68** | x |  | = |  |
| **1.3** | Nabavka materijala i izrada tamponskog sloja od drobljenog agregata 0- 60mm, d=30cm na košarkaškom terenu. Na isplaniranu posteljicu ugraditi tamponski sloj od 30cm. Materijal za izradu mora biti u skladu sa standardima za ovu vrstu radova, kao I da zadovoljava u pogledu otpornosti na mraz. Zbijanje tamponskog sloja izvesti vibro sredstvima. Gornju površinu tamponskog sloja izvesti prema projektovanim kotama, a ravnost izvedenog sloja sa odstupanjima +,- 1cm. Modul stišljivosti najmanje mora biti najmanje MC=50MPa. Obračun se vrši po m3 izvedenog sloja , a u cenu je uračunata nabavka materijala, prevoz i ugradnja. Obračun od m3. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | **78,12** | x |  | = |  |
| **1.4** | Nabavka materijala i izrada sloja tampona od drobljenog kamenogagregata 0-31,5mm, d=10cm na košarkaškom terenu. Materijal zaizradu mora biti u skladu sa standardima za ovu vrstu radova, kao I da zadovoljava u pogledu otpornosti na mraz. Zbijanje tamponskog sloja izvesti vibro sredstvima. Gornju površinu tamponskog sloja izvesti prema projektovanim kotama, a ravnost izvedenog sloja sa odstupanjima +,- 1cm. Modul stišljivosti najmanje mora biti najmanje MC=70MPa. Obračun se vrši po m3 izvedenog sloja , u cenu je uračunata nabavka materijala, prevoz i ugradnja. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | **28,56** | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ASFALTERSKI RADOVI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | Izrada nosećeg asfaltnog sloja BNS22, d=6cm na košarkaškom terenu. Na pripremljeni tamponski sloj se ugrađuje bitumenizirani noseći asfaltni sloj BNS22 debljine 6 cm. Ugradnja se vrši mašinski, finišerom, valja se valjcima. Cena obuhvata: nabavku asfalta, transport, ugrađivanje finišerom, i valjanje garniturom valjaka. Obračun po m2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | **248,00** | x |  | = |  |
| **2.2** | Izrada završnog habajućeg asfaltnog sloja AB 11, d=4cm na košarkaškom terenu. Na ugrađen noseći bitumenizirani asfaltni sloj BNS22, ugrađuje se završni sloj AB 11 debljine 4 cm. Ugradnja se vrši mašinski, finišerom, valja se valjcima. Cena obuhvata: nabavku asfalta, transport, ugrađivanje finišerom, i valjanje garniturom valjaka. Obračun po m2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | **248,00** | x |  | = |  |
| **2.3** | Kontrolu ugrađenog asfaltnog sloja kao i ravnosti sprovesti na osnovu tehničkih uslova koji su sastavni deo tehničke dokumentacije. Uzimanjem uzorka (kerna) iz ugrađenih asfaltnih slojeva uzeti na mestima gde odredi Nadzorni organ, a sve u skladu sa tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P | **1,00** | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO ASFALTERSKI RADOVI:** | | | | | |  |
| **3** | **BETONSKI RADOVI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1** | Nabavka materijala i izrada temelja za ivičnjak od nabijenog betona marke MB 20, dimenzija 20x30 cm. Temelje izvesti po projektu i detaljima, preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Beton ugraditi i negovati. U cenu ulaze i oplata i tampon šljunka. Obračun po m1 izvedenog temelja. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | **12,00** | x |  | = |  |
| **3.2** | Nabavka materijala i postavljanje na kant sivih betonskih ivičnjaka preseka 12x18x80 cm. Ivičnjake postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. Spojnice fugovati i blago uvući u odnosu na ivičnjak. Obračun po m1 ivičnjaka. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | **12,00** | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO BETONSKI RADOVI:** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **RAZNI RADOVI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.1** | Nabavka i montaža metalne mrežaste konstrukcije koša sa tablom, obručem i mrežicom, na mestu predvidjenom projektom. Konstrukcija od atestiranih cevastih profila, postavlja se bez temeljenja sa tegovima na konstrukciji koša. Visina je standardna (obruč je na visini 3.05m). Tabla je od pleksiglasa dimenzija 180x105cm, sa kompletom guma i dihtunga za tablu. Obruč je zglobni sa mrežicom. Montaža u svemu prema uputstvima proizvođača. U cenu je uračunata i ugradnja i prevoz. Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | **1,00** | x |  | = |  |
| **4.2** | Nabavka materijala, i obeležavanje terena za košarku farbom bele boje preko asfaltne mase, linije širine 5cm. Dimenzije terena 11x15m. Obračun po komadu obeleženog terena. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | **1,00** | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO RAZNI RADOVI:** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACIJA** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **ZEMLJANI RADOVI** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ASFALTERSKI RADOVI** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **BETONSKI RADOVI** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **RAZNI RADOVI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cena bez PDV-a | | |  | **UKUPNO:** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREDMER I PREDRAČUN RADOVA - ODBOJKAŠKO IGRALIŠTE** | | | | | | | |
| **OPŠTE ODREDBE I USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐ. I GRAĐ-ZANATSKIH RADOVA  Sve odredbe i uslovi su sastavni delovi svakog poglavlja svake pozicije i podpozicije ovog predmera i predračuna radova. Sve radove u svemu izvesti kvalitetno, stručnom radnom snagom prema arhitektonsko građevinskom projektu, detaljima, tehničkom opisu, predmeru i predračunu radova, važećim tehničkim propisima, državnim standardima i uputstvima projektanta i nadzornog organa. Jediničnom cenom za svaku poziciju radova predviđenu ovim predmerom i predračunom radova obuhvaćeni su: A) Potpuno dovršenje svih radova sa svim operacijama, predradnjama i transportom. B) Sav materijal, rad, sredstva za rad i alati, skladištenje materijala, amortizacija, kao i svi ostali troškovi koji terete gradnju. C) Sve mere higijensko tehničke zaštite na radu i protivpožarne zaštite po važećim propisima. D) Sve pomoćne skele (radne, transportne) sa montažom i demontažom. E) Svi pripremni, pripremno-završni radovi i obeležavanja u objektu. F) Izrada i postavljanje potrebnog broja paknica za ugrađivanje stolarije, bravarije, limarije i dr. G) Izrada šliceva u zidovima i otvora u međuspratnim konstrukcijama za prolaz instalacija i njihovo zatvaranje. H) Čišćenje i stalno održavanje gradilišta za sve vreme građenja objekta, kao i završno čišćenje objekta nakon završetka svih radova. I) Troškovi za osiguranje i čuvanje objekta do dana predaje investitoru. J) Izvođač je dužan da ogradi gradilište privremenom ogradom visine h=2.00m,obezbedi kontejnere za izvođača i nadzornog organa. K) Izrada i postavljanje limene table sa potrebnom čeličnom podkonstrukcijom za označavanje gradilišta (sa podacima o objektu, investitoru,izvođaču,odgovornom projektantu,građevinskoj dozvoli,početku i završetku izgradnje objekta.) L) Sva nastala oštećenja na objektu koja nisu predmet radova troškove snosi izvođač radova. M) Obaveza prilikom popunjavanja tendera: Svako ko popunjava tender sa cenama za ponudu, OBAVEZNO da proveri da li su sve pojedinačne cene pozicije uračunate u sumu sabiraka za svaku pojedinačnu poziciju i to isto proveriti u REKAPITULACIJI kao konačni zbir svih pozicija. N) Geodetsko obeležavanje parcele i objekta pre početka radova sa izradom protokola o obeležavanju objekta. O) Sečenje i čišćenje terena od niskog i visokog rastinja i korova, sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju.  NAPOMENA: 1. SVI MATERIJALI KOJI SE PRIMENJUJU MORAJU DA POSEDUJU SERTIFIKATE DA SU U SKLADU SA VAŽEĆIM SRPS I POTREBNU ATESTNU   DOKUMENTACIJU ! 2. NE PRIHVATA SE STRUČNO MIŠLJENJE ZA MATERIJALE I OPREMU U PONUDI ! 3. UZ PONUDU DOSTAVITI INVESTITORU DOKAZ DA SU PONUĐENI MATERIJALI U SKLADU SA NAVEDENIM STAVKAMA (1,2)! 4. CENE DATE U PREDMERU I PREDRAČUNU RADOVA SU PROJEKTANTSKE!** | | | | | | | |
|
| **R.br.** | **Opis pozicije** | **jed. mer.** | **količina** |  | **cena** |  | **ukupno** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **ZEMLJANI RADOVI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | Mašinski iskop podloge odbojkaškog terena rovokopačem 90% i ručno 10%, sa odvozom. Dubina u proseku 46 cm prema projektovanim kotama. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15km. Deponiju određuje naručilac. Obračun po m3 zemlje. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | **180,30** | x |  | = |  |
| **1.2** | Ručni iskop zemlje III kategorije za temelje za stubove nosače za odbojku. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenu do 15km. Obračun po m3 zemlje.. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | **0,45** | x |  | = |  |
| **1.3** | Uređenje posteljice. Posle iskopa, izvršiti fino planiranje posteljice i sabijanje vibrovaljkom do potrebne zbijenosti. Dozvoljeni modul stišljivosti Ms=40MPa. Obračun po m2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | **362,00** | x |  | = |  |
| **1.4** | Nabavka materijala i izrada tamponskog sloja od drobljenog agregata 0- 60mm, d=30cm na odbojkaškom terenu. Na isplaniranu posteljicu ugraditi tamponski sloj od 30cm. Materijal za izradu mora biti u skladu sa standardima za ovu vrstu radova, kao I da zadovoljava u pogledu otpornosti na mraz. Zbijanje tamponskog sloja izvesti vibro sredstvima. Gornju površinu tamponskog sloja izvesti prema projektovanim kotama, a ravnost izvedenog sloja sa odstupanjima +,- 1cm. Modul stišljivosti najmanje mora biti najmanje MC=50MPa. Obračun se vrši po m3 izvedenog sloja , a u cenu je uračunata nabavka materijala, prevoz i ugradnja. Obračun od m3. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | **110,00** | x |  | = |  |
| **1.5** | Nabavka materijala i izrada sloja tampona od drobljenog kamenogagregata 0-31,5mm, d=10cm na odbojkaskom terenu. Materijal zaizradu mora biti u skladu sa standardima za ovu vrstu radova, kao I dazadovoljava u pogledu otpornosti na mraz. Zbijanje tamponskog slojaizvesti vibro sredstvima. Gornju površinu tamponskog sloja izvestiprema projektovanim kotama, a ravnost izvedenog sloja saodstupanjima +,- 1cm. Modul stišljivosti najmanje mora biti najmanjeMC=70MPa. Obračun se vrši po m3 izvedenog sloja , u cenu jeuračunata nabavka materijala, prevoz i ugradnja. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | **38,00** | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **BETONSKI RADOVI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | Nabavka materijala i izrada betonskih temelja za stubove nosače mreže, dimenzija 0.4x0.5x0.7 m, marke MB 30, . Izraditi temelj na mestu odbojkaškog igrališta. Nasipanje šljunka debljine 20cm ispod temelja ulazi u cenu. Gornju površinu izravnjati i beton negovati. Obračun po m3. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | **0,35** | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO BETONSKI RADOVI:** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **ASFALTERSKI RADOVI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | Izrada nosećeg asfaltnog sloja BNS22, d=6cm na odbojkaškom terenu. Na pripremljeni tamponski sloj se ugrađuje bitumenizirani noseći asfaltni sloj BNS22 debljine 6 cm. Ugradnja se vrši mašinski, finišerom, valja se valjcima. Cena obuhvata: nabavku asfalta, transport, ugrađivanje finišerom, i valjanje garniturom valjaka. Obračun po m2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | **362,00** | x |  | = |  |
| **2.2** | Izrada završnog habajućeg asfaltnog sloja AB 11, d=4cm na odbojkaškom terenu. Na ugrađen noseći bitumenizirani asfaltni sloj BNS22, ugrađuje se završni sloj AB 11 debljine 4 cm. Ugradnja se vrši mašinski, finišerom, valja se valjcima. Cena obuhvata: nabavku asfalta, transport, ugrađivanje finišerom, i valjanje garniturom valjaka. Obračun po m2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | **362,00** | x |  | = |  |
| **3.2** | Kontrolu ugrađenog asfaltnog sloja kao i ravnosti sprovesti na osnovu tehničkih uslova koji su sastavni deo tehničke dokumentacije. Uzimanjem uzorka (kerna) iz ugrađenih asfaltnih slojeva uzeti na mestima gde odredi Nadzorni organ, a sve u skladu sa tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P | **1,00** | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO ASFALTERSKI RADOVI:** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **RAZNI RADOVI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.1** | Nabavka i montaža profi stubova nosača mreže za odbojku, stubovi sa čaurama, napravljeni od pocinkovanih cevastih profila Ø76.1mm (atestiranih), zaštitna obloga od sunđera i ceradnog platna. Stubovi moraju biti opremljeni sistemom za postavljanje mreže na različitim visinama zavisno od nivoa i uzrasta takmičenja. Stubovi moraju da odgovaraju propisima takmičarskog sporta u pogledu debljine, njihove visine i bezbednosti sa potrebnim atestima. U cenu su uračunati stubovi(dva para), hilzne, zatezač za mrežu, antena za odbojku(par), španeri, sajla za odbojku, mreža za odbojku(profi). Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | **1,00** | x |  | = |  |
| **4.2** | Nabavka materijala, i obeležavanje terena za odbojku farbom bele boje preko asfaltne površine, linije širine 5cm. Dimenzije terena 15x18m. Obračun po komadu obeleženog terena. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | **1,00** | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO RAZNI RADOVI:** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACIJA** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **ZEMLJANI RADOVI** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **BETONSKI RADOVI** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **ASFALTERSKI RADOVI** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **RAZNI RADOVI** |  |  |  |  |  |  |
|  | cena bez PDV-a | | |  | **UKUPNO:** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREDMER I PREDRAČUN RADOVA - FUDBALSKO IGRALIŠTE** | | | | | | | |
| **OPŠTE ODREDBE I USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐ. I GRAĐ-ZANATSKIH RADOVA  Sve odredbe i uslovi su sastavni delovi svakog poglavlja svake pozicije i podpozicije ovog predmera i predračuna radova. Sve radove u svemu izvesti kvalitetno, stručnom radnom snagom prema arhitektonsko građevinskom projektu, detaljima, tehničkom opisu, predmeru i predračunu radova, važećim tehničkim propisima, državnim standardima i uputstvima projektanta i nadzornog organa. Jediničnom cenom za svaku poziciju radova predviđenu ovim predmerom i predračunom radova obuhvaćeni su: A) Potpuno dovršenje svih radova sa svim operacijama, predradnjama i transportom. B) Sav materijal, rad, sredstva za rad i alati, skladištenje materijala, amortizacija, kao i svi ostali troškovi koji terete gradnju. C) Sve mere higijensko tehničke zaštite na radu i protivpožarne zaštite po važećim propisima. D) Sve pomoćne skele (radne, transportne) sa montažom i demontažom. E) Svi pripremni, pripremno-završni radovi i obeležavanja u objektu. F) Izrada i postavljanje potrebnog broja paknica za ugrađivanje stolarije, bravarije, limarije i dr. G) Izrada šliceva u zidovima i otvora u međuspratnim konstrukcijama za prolaz instalacija i njihovo zatvaranje. H) Čišćenje i stalno održavanje gradilišta za sve vreme građenja objekta, kao i završno čišćenje objekta nakon završetka svih radova. I) Troškovi za osiguranje i čuvanje objekta do dana predaje investitoru. J) Izvođač je dužan da ogradi gradilište privremenom ogradom visine h=2.00m,obezbedi kontejnere za izvođača i nadzornog organa. K) Izrada i postavljanje limene table sa potrebnom čeličnom podkonstrukcijom za označavanje gradilišta (sa podacima o objektu, investitoru,izvođaču,odgovornom projektantu,građevinskoj dozvoli,početku i završetku izgradnje objekta.) L) Sva nastala oštećenja na objektu koja nisu predmet radova troškove snosi izvođač radova. M) Obaveza prilikom popunjavanja tendera: Svako ko popunjava tender sa cenama za ponudu, OBAVEZNO da proveri da li su sve pojedinačne cene pozicije uračunate u sumu sabiraka za svaku pojedinačnu poziciju i to isto proveriti u REKAPITULACIJI kao konačni zbir svih pozicija. N) Geodetsko obeležavanje parcele i objekta pre početka radova sa izradom protokola o obeležavanju objekta. O) Sečenje i čišćenje terena od niskog i visokog rastinja i korova, sa utovarom i odvozom na gradsku deponiju.  NAPOMENA: 1. SVI MATERIJALI KOJI SE PRIMENJUJU MORAJU DA POSEDUJU SERTIFIKATE DA SU U SKLADU SA VAŽEĆIM SRPS I POTREBNU ATESTNU   DOKUMENTACIJU ! 2. NE PRIHVATA SE STRUČNO MIŠLJENJE ZA MATERIJALE I OPREMU U PONUDI ! 3 UZ PONUDU DOSTAVITI INVESTITORU DOKAZ DA SU PONUĐENI MATERIJALI U SKLADU SA NAVEDENIM STAVKAMA (1,2 )! 4. CENE DATE U PREDMERU I PREDRAČUNU RADOVA SU PROJEKTANTSKE!** | | | | | | | |
|
| **R.br.** | **Opis pozicije** | **jed. mer.** | **količina** |  | **cena** |  | **ukupno** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **ZEMLJANI RADOVI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | Mašinski iskop podloge fudbalskog terena rovokopačem 90% i ručno 10%, sa odvozom. Dubina u proseku 35 cm prema projektovanim kotama. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15km. Deponiju određuje naručilac. Obračun po m3 zemlje. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | **340,00** | x |  | = |  |
| **1.2** | Uređenje posteljice. Posle iskopa, izvršiti fino planiranje posteljice i sabijanje vibrovaljkom do potrebne zbijenosti. Dozvoljeni modul stišljivosti Ms=40MPa. Obračun po m2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | **940,00** | x |  | = |  |
| **1.3** | Nabavka materijala i izrada tamponskog sloja od drobljenog agregata 0- 60mm, d=30cm na fudbalskom terenu. Na isplaniranu posteljicu ugraditi tamponski sloj od 30cm. Materijal za izradu mora biti u skladu sa standardima za ovu vrstu radova, kao I da zadovoljava u pogledu otpornosti na mraz. Zbijanje tamponskog sloja izvesti vibro sredstvima. Gornju površinu tamponskog sloja izvesti prema projektovanim kotama, a ravnost izvedenog sloja sa odstupanjima +,- 1cm. Modul stišljivosti najmanje mora biti najmanje MC=50MPa. Obračun se vrši po m3 izvedenog sloja , a u cenu je uračunata nabavka materijala, prevoz i ugradnja. Obračun od m3. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | **285,00** | x |  | = |  |
| **1.4** | Nabavka materijala i izrada sloja tampona od drobljenog kamenogagregata 0-31,5mm, d=10cm na fudbalskom terenu. Materijal za izradu mora biti u skladu sa standardima za ovu vrstu radova, kao I dazadovoljava u pogledu otpornosti na mraz. Zbijanje tamponskog slojaizvesti vibro sredstvima. Gornju površinu tamponskog sloja izvestiprema projektovanim kotama, a ravnost izvedenog sloja saodstupanjima +,- 1cm. Modul stišljivosti najmanje mora biti najmanjeMC=70MPa. Obračun se vrši po m3 izvedenog sloja , u cenu jeuračunata nabavka materijala, prevoz i ugradnja. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | **98,30** | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ASFALTERSKI RADOVI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | Skidanje ispucalog asfalta na fudbalskom terenu do 15cm. Skinuti sve slojeve. Šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | **120,30** | x |  | = |  |
| **2.2** | Izrada nosećeg asfaltnog sloja BNS22, d=6cm na fudbalskom terenu. Na pripremljeni tamponski sloj se ugrađuje bitumenizirani noseći asfaltni sloj BNS22 debljine 6 cm. Ugradnja se vrši mašinski, finišerom, valja se valjcima. Cena obuhvata: nabavku asfalta, transport, ugrađivanje finišerom, i valjanje garniturom valjaka. Obračun po m2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | **1.025,23** | x |  | = |  |
| **2.3** | Izrada završnog habajućeg asfaltnog sloja AB 11, d=4cm na fudbalskom terenu. Na ugrađen noseći bitumenizirani asfaltni sloj BNS22, ugrađuje se završni sloj AB 11 debljine 4 cm. Ugradnja se vrši mašinski, finišerom, valja se valjcima. Cena obuhvata: nabavku asfalta, transport, ugrađivanje finišerom, i valjanje garniturom valjaka. Obračun po m2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | **1.025,23** | x |  | = |  |
| **2.4** | Kontrolu ugrađenog asfaltnog sloja kao i ravnosti sprovesti na osnovu tehničkih uslova koji su sastavni deo tehničke dokumentacije. Uzimanjem uzorka (kerna) iz ugrađenih asfaltnih slojeva uzeti na mestima gde odredi Nadzorni organ, a sve u skladu sa tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P | **1,00** | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO ASFALTERSKI RADOVI:** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **BETONSKI RADOVI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1** | Nabavka materijala i izrada temelja za ivičnjak od nabijenog betona marke MB 20, dimenzija 20x30 cm. Temelje izvesti po projektu i detaljima, preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Beton ugraditi i negovati. U cenu ulaze i oplata i tampon šljunka. Obračun po m1 izvedenog temelja. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | **25,00** | x |  | = |  |
| **3.2** | Nabavka materijala i postavljanje na kant sivih betonskih ivičnjaka preseka 12x18x80 cm. Ivičnjake postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2. Spojnice fugovati i blago uvući u odnosu na ivičnjak. Obračun po m1 ivičnjaka. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | **25,00** | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO BETONSKI RADOVI:** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **RAZNI RADOVI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.1** | Nabavka materijala, i obeležavanje terena za mali fudbal farbom bele boje preko asfalta, linije širine 5cm. Dimenzije terena 20x40m. Obračun po komadu obeleženog terena. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | **1,00** | x |  | = |  |
| **4.2** | Nabavka, transport i ugradnja metalnih mobilnih golova dimenzija 2x3m. Predvideti mreže sa zastorom. Nabavka i postavljanje u svemu prema opisu proizvođača . Obračun se vrši po komadu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | **2,00** | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO RAZNI RADOVI:** | | | | | |  |
|  | **REKAPITULACIJA** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **ZEMLJANI RADOVI** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ASFALTERSKI RADOVI** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **BETONSKI RADOVI** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **RAZNI RADOVI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cena bez PDV-a | | |  | **UKUPNO:** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREDMER I PREDRAČUN RADOVA - ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE** | | | | | | | |
| **OPŠTE NAPOMENE Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati standardima. Svi radovi moraju biti izvedeni sa stručnom radnom snagom. Navedeni tipovi i proizvođaći pojedinih delova opreme ili instalacionog materijala nisu obavezni. Izvođač može ugraditi i drugu opremu, odnosno materijal, ali pod uslovom da ima iste karakteristike, a što predhodno potvrđuje i overi stručno lice.** | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **R.br.** | **Opis pozicije** | **jed. mer.** | **količina** |  | **cena** |  | **ukupno** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **PRIPREMNI RADOVI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | Demontaža postojeće niskonaponske mreže i predaja investitoru. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | komplet | **1,00** | x |  | = |  |
| **1.2** | Demontaža postojećih svetiljki i predaja investitoru. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | komplet | **1,00** | x |  | = |  |
| **1.3** | Demontaža postojećih stubova 6 kom. i predaja investitoru. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | komplet | **1,00** | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **OSVETLJENJE SPORTSKIH TERENA** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | Iskop rova za podzemno polaganje kabal i zatrpavanje rova dimenzija 40x80 cm u zemljištu III kategorije. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | **66,00** | x |  | = |  |
| **2.2** | Iskop rova za podzemno polaganje kabal i zatrpavanje rova dimenzija 50x80 cm u zemljištu III kategorije. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | **108,00** | x |  | = |  |
| **2.3** | Iskop rova za podzemno polaganje kabal i zatrpavanje rova dimenzija 60x80 cm u zemljištu III kategorije. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | **20,00** | x |  | = |  |
| **2.4** | Iskop rova za podzemno polaganje kabal i zatrpavanje rova dimenzija 70x80 cm u zemljištu III kategorije. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | **22,00** | x |  | = |  |
| **2.5** | Isporuka i ugradnja sitnozrnastog peska u sloju od 40x20cm, za posteljicu kabla. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | **66,00** | x |  | = |  |
| **2.6** | Isporuka i ugradnja sitnozrnastog peska u sloju od 50x20cm, za posteljicu kabla. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | **108,00** | x |  | = |  |
| **2.7** | Isporuka i ugradnja sitnozrnastog peska u sloju od 60x20cm, za posteljicu kabla. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | **20,00** | x |  | = |  |
| **2.8** | Isporuka i ugradnja sitnozrnastog peska u sloju od 70x20cm, za posteljicu kabla. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | **22,00** | x |  | = |  |
| **2.9** | Isporuka i ugradnja sledeće opreme za montažu kabla na stub: |  |  |  |  |  |  |
|  | FeZn П profil d=50m dužine 3m mehaničku zaštitu kablovskog voda | kom. | **1,00** |  |  |  |  |
|  | Metalnih obujmica za pričvršćenje kavlovskog voda i mehaničke zaštite kabla za stub | kom. | **5,00** |  |  |  |  |
|  |  | komplet | **1,00** |  |  |  |  |
| **2.10** | Isporuka i polaganje kablovskog voda PP00-A 4x16mm2/ 1kV, u već iskopan rov, od NN stuba do slobodnostojećeg RO do stubovaosvetljenja. Sve komplet sa povezivanjem. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | **550,00** | x |  | = |  |
| **2.11** | Isporuka i ugradnja, trake FeZn 25x4 mm, u rov pored napojnog kabla, od slobodnostojećeg RO do stubova, za uzemljenje stubova osvetljenja i uzemljenje ograde. Sve komplet sa povezivanjem. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | **280,00** | x |  | = |  |
| **2.12** | Isporuka i ugradnja uzemnog slobodnostojećeg razvodnogormana, od termoplastičnog materijala 600x1865x250mm, |  |  |  |  |  |  |
|  | Uraditi propisno šemiranje provodnicima P i P-Y , a oprema mora da izdrži struju kratkog spoja od 6kA. Uraditi propisno šemiranje provodnicima P i P-Y , a oprema mora da izdrži struju kratkog spoja od 6kA. Razvodni orman nosi oznaku RO i ima sledeće elemente: | kom. | **1,00** |  |  |  |  |
|  | Grebenasti prekidač na DIN šinu GS 25 1-0, 3p | kom. | **1,00** |  |  |  |  |
|  | Fid sklopka 40/0,5A | kom. | **1,00** |  |  |  |  |
|  | Automatski osigurači BM/ 10-16A, karakteristike C, 6kA | kom. | **16,00** |  |  |  |  |
|  | Grebenasti prekidač na DIN šinu GS 16 1-0-2, 1p | kom. | **1,00** |  |  |  |  |
|  | Grebenasti prekidač na DIN šinu GS 16 1-0, 1p | kom. | **1,00** |  |  |  |  |
|  | Kontaktor K-16 11 230 | kom. | **5,00** |  |  |  |  |
|  | Foto relej sa sondom FOREL | kom. | **1,00** |  |  |  |  |
|  | Mehanički tajmer, 16A, dnevni program 0-24h,230V | kom. | **1,00** |  |  |  |  |
|  | Potporni izolatori, sabirnice, provodnici za šemiranje, VS kleme, Pg uvodnice, natpisne pločice i sav ostali nespecificiran materijal |  |  |  |  |  |  |
|  |  | komplet | **1,00** |  |  |  |  |
| **2.13** | Obeležavanje i iskop stope za cevasti reflektorski stub dimenzija 80x80x100cm u zemljištu III kategorije. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | **10,00** | x |  | = |  |
| **2.14** | Isporuka i ugradnja temelja dimenzija 80x80x100cm za cevasti reflektorski stub sa anker pločom (CRFS-A-8) sa ugradnjum ankera, ankerne ploče, PVC cevi d=70 mm za napojni kabal i trake FeZn 25x4mm, prema grafičkoj dokumentaciji. Sve komplet sa povezivanjem. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | **10,00** | x |  | = |  |
| **2.15** | Isporuka i ugradnja cevastog reflektorskog stuba sa anker pločom visine 8m (CRFS-A-8/2R) za dva reflektora. Sve komplet sa svom opremom i povezivanjem u stubu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | **10,00** | x |  | = |  |
| **2.16** | Isporuka i ugradnja dole opisanih svetiljki uključuje: Isporuku i postavljanje kuke za vešanje ili odgovarajućih tiplova za pričvršćenje svetiljke na tavanicu ili zid - isporuka, montaža i ovezivanje pomoću stezaljki na već izvedenu instalaciju svetiljke kako je to opisano u pojedinim pozicijama. Postavljanje u svetiljke svetlosnih izvora i ako je potrebno i predspojnig uređaja, kao i ispitivanje i stavljanje pod napon. Zamena u svetiljkama svetlosnih izvora i ako je potrebno i predspojnih uređaja u trenutku tehničkog prijema instalacije. Fluoroscentne svetiljke moraju biti kompenzovane da bi im faktor snage bio iznad 0,9. Projektor sa 80 LED izvora svetlosti ukupne maksimalne snage 217W, orijentacionih dimenzija 486x389x40 mm (d x š x v), predviđen za osvetljavanje velikih površina. Minimalna efikasnost svetiljke na početku radnog veka je 120 lm/W. Neutralno bela boja svetlosti temperature 4000K. Asimetrična svetlosna raspodela. Trajnost LED izvora je 75.000 sati (L80B10), nakon kojih će fluks kod maksimalno 10% svetiljki opasti na manje od 80% od inicijalnog (26.000 lm). Temperaturni opseg rada reflektora je od -40 do +50 stepeni celzijusa. Kućište i ram projektora su izradjeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeni elektrostatičkim postupkom, bojom u prahu RAL 9007. Hladnjaci na kućištu omogućuju odvođenje toplote, a njihov dizajn sprečava skupljanje prljavštine. |  |  |  |  |  |  |
|  | LED modul i integrisani drajver moraju imati prenaponsku zaštitu u vidu odvodnika prenapona od min. 6 kV. Optički blok od olikarbonata. Protektor od termički i mehanički ojačanog ravnog stakla se za kućište pričvršćuje sa osam vijaka. Dihtovanje je obezbeđeno pouzdanim silikonskim zaptivkama, bez delova koji se spajaju lepljenjem, tako da se eventualna zamena LED modula ili drajvera može izvesti jednostavno i na licu mesta. Isporučuje se sa bajonet konektorom i uvodnicom za prečnike kabla od 10 do 14 mm, što omogućuje bržu i jednostavniju montažu (pri montaži nije neophodno otvaranje svetiljke). Kompletan projektor je u stepenu mehaničke zaštite IP66. Otpornost na udar je IK08. Zaštita od strujnog udara je u klasi I. Projektor treba da je opremljen čeličnim nosačem u boji prirodnog aluminijuma i da sadrži uređaj za podešavanje i memorisanje ugla nagiba. Projektor se može usmeravati u opsegu od -90 do +90 stepeni oko horizontalne ose i -180 do +180 stepeni oko vertikalne ose. Napon napajanja je 220-240V, 50Hz. Masa svetiljke je oko 7,5 kg. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. |  |  |  |  |  |  |
|  | Proizvođač vetiljki treba da posluje u skladu sa sistemom menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015, sistemom upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i sistemom menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007. Projektor je ekvivalentan tipu CoreLine Tempo large BVP130 LED260/740 A, proizvodnje Philips. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | **23,00** | x |  | = |  |
|  | Projektor LED izvorom svetlosti ukupne maksimalne snage 38W, orijentacionih dimenzija 285x254x52 mm (d x š x v), predviđen za osvetljavanje velikih površina. Minimalna efikasnost svetiljke na početku radnog veka je 111 lm/W. Neutralno bela boja svetlosti temperature 4000K. Asimetrična svetlosna raspodela. Trajnost LED izvora je 75.000 sati (L80B10), nakon kojih će fluks kod maksimalno 10% svetiljki opasti na manje od 80% od inicijalnog (4.200 lm). Temperaturni opseg rada reflektora je od -40 do +50 stepeni celzijusa. Kućište i ram projektora su izradjeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeni elektrostatičkim postupkom, bojom u prahu RAL 9007. Hladnjaci na kućištu omogućuju odvođenje toplote, a njihov dizajn sprečava skupljanje prljavštine. LED modul i integrisani drajver moraju imati prenaponsku zaštitu u vidu odvodnika prenapona od min. 6 kV. Optički blok od polikarbonata. Protektor od termički i mehanički ojačanog ravnog stakla se za kućište pričvršćuje sa osam vijaka. Dihtovanje je obezbeđeno pouzdanim silikonskim zaptivkama, bez delova koji se spajaju lepljenjem, tako da se eventualna zamena LED modula ili drajvera može izvesti jednostavno i na licu mesta. Isporučuje se sa bajonet konektorom i uvodnicom za prečnike kabla od 10 do 14 mm, što omogućuje bržu i jednostavniju montažu (pri montaži nije neophodno otvaranje svetiljke). |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletan projektor je u stepenu mehaničke zaštite IP66. Otpornost na udar je IK08. Zaštita od strujnog udara je u klasi I. Projektor treba da je opremljen čeličnim nosačem u boji prirodnog aluminijuma i da sadrži uređaj za podešavanje i memorisanje ugla nagiba. Projektor se može usmeravati u opsegu od -90 do +90 stepeni oko horizontalne ose i -180 do +180 stepeni oko vertikalne ose. Napon napajanja je 220-240V, 50Hz. Masa svetiljke je oko 7,5 kg. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Proizvođač svetiljki treba da posluje u skladu sa sistemom menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015, sistemom upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i sistemom menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007. Projektor je ekvivalentan tipu CoreLine Tempo large BVP110 LED42/740 A, proizvodnje Philips. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | **7,00** | x |  | = |  |
| **2.17** | Isporuka i ugradnja kablovskih oznaka za napojne kablove spoljašnjeg osvetljanja. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | **10,00** | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO OSVETLJENJE SPORTSKIH TERENA:** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **IZMEŠTANJE 10kV KABLOVSKOG VODA** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1** | Obeležavanje kablovske trase, iskop i zatrpavanje rova dimenzija 40x80 cm u zemljištu III kategorije. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | **45,00** | x |  | = |  |
| **3.2** | Isporuka i ugradnja sitnozrnastog peska u sloju od 40x20cm, za posteljicu kabla. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | **45,00** | x |  | = |  |
| **3.3** | Obeležavanje kablovske trase, iskop i zatrpavanje rova dimenzija 100x80 cm u zemljištu III kategorije. Na mestu gde je planirana izrada kablovske spojnice. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | **3,00** | x |  | = |  |
| **3.4** | Isporuka i ugradnja sitnozrnastog peska u sloju od 100x20cm, za posteljicu kabla. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | **45,00** | x |  | = |  |
| **3.5** | Odvoz viška zemlje na deponiju koju odredi investitor do 15km udaljenosti. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | **8,00** | x |  | = |  |
| **3.6** | Isporuka i polaganje kablovskog voda XHE 49-A 1x150mm2/ 10kV u već iskopan rov ili provlačenje kroz cevi. Pozicija obuhvata i ugradnju upozoravajuće trake. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | **145,00** | x |  | = |  |
| **3.7** | Isporuka i ugradnja kablovske spojnice toploskupljajuće za spoljnu montažu, tip KSTs 10/1-150, sa priborom za montažu, za 10kV kablovski vod. Sve komplet sa povezivanjem. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | **2,00** | x |  | = |  |
| **3.8** | Taksa za uključenje/isključenje kabla pre početka radova, kao i po završetku radova. Prema cenovniku lokalne distribucije. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | **1,00** | x |  | = |  |
| **3.9** | Isporuka i ugradnja kablovskih oznaka, za obeležavanje trase kabla. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | **2,00** | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO IZMEŠTANJE 10kV KABLOVSKOG VODA:** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **OSTALO** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.1** | Geodetsko snimanje izvedenih radova sa izdavanjem geodetskog elaborata za izvedeni objekat i za snimljene podzemne instalacije. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | **260,00** | x |  | = |  |
| **4.2** | Naponsko ispitivanje 10kV i 1 kV kabla, nabavka potrebnih atesta i puštanje u rad. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | paušalno |  | x |  | = |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO OSTALO:** | | | | | |  |
|  | **REKAPITULACIJA** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **PRIPREMNI RADOVI** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **OSVETLJENJE SPORTSKIH TERENA** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **IZMEŠTANJE 10kV KABLOVSKOG VODA** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **OSTALO** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cena bez PDV-a | | |  | **UKUPNO:** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **REKAPITULACIJA** |  |
| Rekapitulacija-urbani mobilijar, oprema ua dečije igralište I izrada dečijeg igrališta |  |
| Rekapitulacija- ograda |  |
| Rekapitulacija-popločanje |  |
| Rekapitulacija-košarkaško igralište |  |
| Rekapitulacija-odbojkaško igralište |  |
| Rekapitulacija-fudbalsko igralište |  |
| Rekapitulacija-elektroenergetske instalacije |  |
| cena bez PDV-a UKUPNO |  |

Потпис овлашћеног лица

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**НАПОМЕНА: Одговрно лице понуђача дужно је да попуни овај део конкурсне документације, чиме потврђује да је упознат са спецификацијом радова која су предмет набавке**

***V – ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ***

Пре давања понуде понуђач може извршити увид у пројектно-техничку документацију:

Пројекат за извођење радова - *Пројекат партерног уређења -* *реконструкција и изградња спортских терена у Баточини,* пројектанта: П.Г.Т.А.Р. „НЕШКО“, Власотинце, бр: 352-43/19-03 од 01.10.2019. године, са следећим деловима:

* *Главна свеска: 23/2019*
* *Пројекат електроенергетских инсталација: 23/EL/2019*
* *Пројекат спољног уређења: 23/2019.*

Посету можете заказати путем електронске поште на [olja.jasovic@sobatocina.org.rs](mailto:olja.jasovic@sobatocina.org.rs) и [jelenadrageljevic@ymail.com](mailto:jelenadrageljevic@ymail.com) или факсом на бр: 034/6842-314 , лице за контакт: Оливера Јашовић.

***VI УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА***

**ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава **обавезне услове** за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, **и то:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар *(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);* | **Правна лица**: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;  **Предузетници:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра. |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре *(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);* | **Правна лица:** 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити **И** **УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  **Предузетници**: Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).  **Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.** |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији *(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);* | Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  **Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.** |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (*чл. 75. ст. 2. ЗЈН).* | Потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу **VIII, образац 5**). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. **Уколико понуду подноси група понуђача**, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |

**ДОДАТНИ УСЛОВИ**

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом,а испуњеност **додатних услова** понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, **и то:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| 1. | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ | * Изјава понуђача о техничком капацитету ***(Образац изјаве, дат је у поглављу VIII-9),*** * за средства набављена до 31.12.2018. године - пописна листа **или** аналитичке картице основних средстава, на којима ће маркером битиозначена тражена техничка опрема; * за средства набављена од 1.1.2019. године рачун и отпремница; * техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу са пописном листом закуподавца на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу; * За моторна возила доставити фотокопију саобраћајне дозволе, очитану саобраћајну дозволу, копију полисе обавезног осигурања возила, важећих на дан отварања понуда. **На фотокопији саобраћајне дозволе уписати везу са доказом о располагању**.(рб. средства из пописне листе, бр.аналитичке картице и сл.); * За радне машине које подлежу регистрацији доставити фотокопију саобраћајне дозволе и очитану саобраћајну дозволу, важећу на дан отварања понуда. **На фотокопији саобраћајне дозволе уписати везу са доказом о располагању** (рб. средства из пописне листе, бр.аналитичке картице и сл.); * За радне машине које не подлежу регистрацији, доставити стручни налаз о исправности машине од стране овлашћене институције. **На налазу** **уписати везу са доказом о располагању** .(рб. средства из пописне листе, бр.аналитичке картице и сл.). |
|  | * Комбинована машина – 1 ком * Ваљак – 1 ком * Камион кипер - 2 ком * Финишер – 1 ком |
| 2. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ | 1. Изјава понуђача о кадровском капацитету ***(Образац изјаве, дат је у поглављу VIII-8),***  2. За 1 (једног) дип. грађ. инжењера:   * Фотокопија Обрасца М3А, МА, М1/М2 односно одговарајућег М обрасца или другог одговарајућег доказа о радном односу (уговор о делу или неки други уговор у складу са позитивним прописима који регулишу дату област); * фотокопија лиценце бр.415 или 412 или 418 са потврдом ИКС о важењу исте;  1. За 1 (једног) дипл. инж. ел:  * Фотокопија Обрасца М3А, МА, М1/М2 односно одговарајућег М обрасца или другог одговарајућег доказа о радном односу (уговор о делу или неки други уговор у складу са позитивним прописима који регулишу дату област); * фотокопија лиценце бр.450 са потврдом ИКС о важењу исте;  1. За 1 лице задужено за безбедност и здравље на раду:  * Фотокопија Обрасца М3А, МА, М1/М2 односно одговарајућег М обрасца или другог одговарајућег доказа о радном односу (уговор о делу или неки други уговор у складу са позитивним прописима који регулишу дату област). * Копија уверења о положеном стручном испиту за обављање послова координатора за безбедност и здравље на раду, издато од стране Министарства рада, запошљавања, борачка и социјална питања, Управе за безбедност и здравље на раду;   5. За 10 (десет) запослених радника:   * Фотокопијe Обрасца М3А, МА, М1/М2 односно одговарајућег М обрасца или другог одговарајућег доказа о радном односу (уговор о делу или неки други уговор у складу са позитивним прописима који регулишу дату област). |
|  | * најмање 1 дипл. грађ. инж. са лиценцом 415 или 412 или 418;   + најмање 1 дипл.ел. инж. са лиценцом број 450;   + најмање 1 лице задужено за безбедност и здравље на раду у скалду са Законом о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ бр. 10/2005,91/2015 и 113/2017-др.закон) и Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Сл. гласник РС“, бр. 14/2009, 95/2010 и 98/2018) * најмање 10 (десет) запослених радника (руковаоци грађевинским машинама, возачи камиона и НКВ радници). |
| 3. | ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ |
|  | * Да је у претходне 3 обрачунске године (2016, 2017. и 2018.) остварио приход у минималном износу од 30.000.000,00 динара, * као и да није био у блокади дуже од 7 дана за протеклих 6 месеци | - Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре**,** који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2016, 2017 и 2018). Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2018. годину, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс успеха за 2018. годину  - Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банке Србије. |
| 4. | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | * Да је у претходних 5 обрачунских година (2014, 2015, 2016, 2017 и 2018) извео радове на изградњи, санацији, реконструкцији јавних објеката нискоградње минималне вредности од 15.000.000 динара без пдв-а. | * Образац референтне листе  ***(Образац, дат у поглављу VIII–10)*** * Потврде о реализацији закључених уговора (***Образац, дат у поглављу VIII – 11***) са фотокопијама уговора и окончаних ситуација (рачуна) о реализацији уговора. |

**УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2 и 3, понуђач доказује достављањем наведених **ДОКАЗА** у табеларном приказу, а под редним бројем 4. достављањем **ИЗЈАВЕ** (Образац 5 у поглављу VIII ове конкурсне документације).

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем наведених **ДОКАЗА** у табеларном приказу**.**

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,** у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН. У том случају **ИЗЈАВА** (чл. 75. ст. 2. ЗЈН, Образац 6 у поглављу VIII ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.

**Уколико понуду подноси група понуђача,** сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН. И у том случају **ИЗЈАВА** (чл. 75. ст. 2. ЗЈН, Образац 5 у поглављу VIII ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о закључењу уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

***VII КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА***

**1) ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„најнижа понуђена цена“.**

**2) ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. У случају истог рока извођења радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок извођења радова и исти гарантни рок. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

***VIII ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ***

1. Образац понуде (Образац 1);
2. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4. Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5. Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН (Образац 5);
6. Образац изјаве подизвођача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН (Образац 6);
7. Образац изјаве о достављању полисе осигурања (Образац 7);
8. Образац изјаве о кадровском капацитету (Образац 8);
9. Образац изјаве о техничком капацитету (Образац 9);
10. Образац референтне листе (Образац 10);
11. Потврда о реализацији закључених уговора (Образац 11);
12. Изјава о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Образац 12).

***(ОБРАЗАЦ 1)***

***ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ***

Понуда бр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку **Радови на реконструкцији и изградњи спортских терена у Баточини, насеље Стара Лозница** - интерни број ЈНВВ 18/2019, наведене у Плану јавних набавки под бројем 1.3.1/19.

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  | |
| *Адреса понуђача:* |  | |
| *Матични број понуђача:* |  | |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  | |
| *Врста правног лица (заокружити)* | *1)Физичко лице* | |
| *2)Правно лице* | *а)микро*  *б)мало*  *в)средње*  *г)велико* |
| *Име особе за контакт:* |  | |
| *Електронска адреса понуђача*  *(е-маил):* |  | |
| *Телефон:* |  | |
| *Телефакс:* |  | |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  | |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  | |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:** Набавка радова на реконструкцији и изградњи спортских терена у Баточини, насеље Стара Лозница, интерног броја ЈНВВ 18/2019, наведене у Плану јавних набавки под бројем 1.3.1/19

|  |  |
| --- | --- |
| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| Рок и начин плаћања (45 календарских дана од дана регистровања ситуације за изведене радове у ЦРФ) | \_\_\_\_\_ дана |
| Рок важења понуде  (минимум 30 дана) | \_\_\_\_\_ дана |
| Рок извођења радова (не дужи од 60 календарских дана од дана увођења у посао) | \_\_\_\_\_\_ календарских дана |
| Гарантни рок за радове (не краћи од 2 године) | \_\_\_\_\_\_ године |
| Гарантни рок за опрему | Усклађен са роком који је, према посебним прописима одредио произвођач опреме |

Датум Понуђач

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.*

*Будући да је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.*

*Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезн*

***(ОБРАЗАЦ 2)***

***ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Предмет ЈН** | **Коли**  **чина** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **%**  **ПДВ-а** | **Износ**  **ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3+5) |
| *Урбани мобилијар, опрема за дечије игралиште и израда дечијег игралишта* |  |  |  |  |  |
| *Ограда* |  |  |  |  |  |
| *Поплочање* |  |  |  |  |  |
| *Кошаркашо игралиште* |  |  |  |  |  |
| *Одбојкашко игралиште* |  |  |  |  |  |
| *Фудбалско игралиште* |  |  |  |  |  |
| *Електроенергетске инсталације* |  |  |  |  |  |
| ***Укупно*** |  |  |  |  |  |

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* у колону 3. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а;
* у колону 4. уписати колико износи % ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке;
* у колону 5. уписати колико износи износ ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке;
* у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за тражени предмет јавне набавке.

***Напомена:***

*Понуђена јединична цена може бити исказана са највише две децимале.*

*Није дозвољено да јединична цена износи 0,00 рсд, сходно члану 21. став 1. тачка 20) Закона о заштити потрошача („Сл.гласник РС“, бр. 62/2014, 6/2016 - др. закон и 44/2018 - др. закон)*

Датум Понуђач

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***(ОБРАЗАЦ 3)***

***ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ***

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[навести назив понуђача],* за партију број *\_\_\_\_\_\_\_\_* доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВРСТА ТРОШКА*** | ***ИЗНОС ТРОШКА У РСД*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ*** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

***Напомена:*** *достављање овог обрасца није обавезно.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***(ОБРАЗАЦ 4)***

***ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ***

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Назив понуђача)

даје:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова на реконструкцији и изградњи спортских терена у Баточини, насеље Стара Лозница, интерни број ЈНВВ 18/2019, наведене у Плану јавних набавки под бројем 1.3.1/19, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена:*** *у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.*

*Будући да је предмет јавне набавке обликован у више партија,* ***понуђачи ће попуњавати овај образац за сваку партију посебно.***

***(ОБРАЗАЦ 5)***

***ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА***

***ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА***

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Понуђач................................*.................................................................(навести назив понуђача)* у отвореном поступку јавне набавке радова на реконструкцији и изградњи спортских терена у Баточини, насеље Стара Лозница,интерни број ЈНВВ 18/2019, наведене у Плану јавних набавки под бројем 1.3.1/19, поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.*

***(ОБРАЗАЦ 6)***

***ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА***

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник подизвођача дајем следећу

**ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА**

Подизвођач .................*.................................................... [навести назив подизвођача]* у отвореном поступку јавне набавке радови на реконструкцији и изградњи спортских терена у Баточини, насеље Стара Лозница, интерни бр. ЈНВВ 18/2019*,* наведене у Плану јавних набавки под бројем 1.3.1/19, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум Подизвођач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.

***(ОБРАЗАЦ 7)***

***ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА***

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, даје

(назив понуђача)

**И З Ј А В У**

**О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА**

Изјављујем, да се понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(навести назив понуђача)*, обавезује да ће, уколико у поступку јавне набавке радова на реконструкцији и изградњи спортских терена у Баточини, насеље Стара Лозница, буде изабран као најповољнији и уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Овлашћено лице понуђача |
|  |  |  |

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача****, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.*

*Овај образац попуње, потписан доставља се уз понуду.*

***(ОБРАЗАЦ 8)***

***ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ***

Назив понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изјављујемо, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да располажемо траженим кадровским капацитетом за реализацију набавке радова на реконструкцији и изградњи спортских терена у Баточини, насеље Стара Лозница, интерни бр. ЈНВВ 18/2019,

а да ће за одговорног извођача радова на партерном уређењу бити именован/а

дипл.грађ.инж \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (име и презиме),

са лиценцом ИКС бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

за одговорног извођача радова на ел. инсталацијама бити именован/а

дипл.инж. електротехнике \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (име и презиме),

са лиценцом ИКС бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

а да ће за безбедност и здравље на раду бити задужен/а

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(име и презиме),

са уверењем о положеном стручном испиту за обављање послова координатора за безбедност и здравље на раду, бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_.\_\_\_\_. 2019. године

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(ОБРАЗАЦ 9)***

***ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ***

Назив понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса понуђача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да поседујемо:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Комбинована машина | \_\_\_\_ ком |
| 2. | Ваљак | \_\_\_\_ ком |
| 3. | Камион кипер | \_\_\_\_ ком |
| 4. | Финишер за асфалт | \_\_\_\_ ком |

НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати.

Датум: \_\_\_\_.\_\_\_\_. 2019. године

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(ОБРАЗАЦ 10)***

***ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ***

Предмет јавне набавке - Радови на реконструкцији и изградњи спортских терена у Баточини, насеље Стара Лозница, интерни број ЈНВВ 18/2019, наведене у Плану јавних набавки под бројем 1.3.1/19.

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ потврђује под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да је извео следеће радове:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни бр. | Назив уговора  (навести назив објекта, врсту радова) | Година завршетка реализације уговора | Наручилац | Вредност  (динара без ПДВ-а) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **УКУПНО:** | | | |  |

***Напомена***: *Уз попуњен образац доставити уговоре са окончаним ситуацијама (рачунима) на којима се јасно види врста изведених радова у последњих 5 година.*

Датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(ОБРАЗАЦ 11)***

***ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА***

Назив наручиоца:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

**ПОТВРДУ**

Да је понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назив,седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

**квалитетно** и **у уговореном року** извршио следеће радове:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (навести врсту радова), у вредности од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а,

(словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а), а на основу уговора број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_ . \_\_\_. \_\_\_\_\_. године.

Датум почетка радова:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум завршетка радова:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Навести у ком облику је изводио радове: извођач, подизвођач, члан групе

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
|  |  |  |

***Напомена:*** *Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди могу произвести материјалну и кривичну одговорност.*

***Ова потврда сe подноси на захтев Наручиоца.***

***(ОБРАЗАЦ 12)***

***ИЗЈАВА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ***

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, даје следећу

*(назив понуђача)*

**И З Ј А В У**

**О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА**

**И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године, обишао је локацију где ће се изводити радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно-техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде.

Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Овлашћено лице понуђача |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| За Наручиоца: |  |  |
|  | (п о т п и с) |  |

***Напомена:*** *Образац потписује лице овлашћено од понуђача за обилазак локације, односно овлашћени представник групе понуђача и предтставник Наручиоца.*

***IX МОДЕЛ УГОВОРА***

**УГОВОР**

**О ИЗВОЋЕЊУ РАДОВА НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ И ИЗГРАДЊИ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА У БАТОЧИНИ, НАСЕЉЕ СТАРА ЛОЗНИЦА , ЈН бр. 18/2019**

Закључен у Баточини, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2019.године, између:

1. **Општине Баточина,** са седиштем у Баточини, улица Краља Петра I бр.32, ПИБ: 101220685, матични број: 07202342, број рачуна: 840-4650741-94 код Управе за Трезор, коју заступа председник Здравко Младеновић (у даљем тексту: «Наручилац»)

и

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Број рачуна: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Назив банке:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, чији је заступник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( у даљем тексту: «Извођач радова»)

или

Носилац посла \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*назив носиоца посла*

адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, број рачуна: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: «Извођач радова») са члановима групе:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адреса:

*назив члана групе*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адреса:

*назив члана групе*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

или

Носилац посла \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*назив носиоца посла*

адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, број рачуна: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: «Извођач радова») са подизвођачем

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адреса:

*назив подизвођача*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Уговорне стране сагласно констатују:

* да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), спровео отворени поступак јавне набавке **Радови на рехабилитацији и изградњи спортских терена у Баточини, насеље Стара Лозница**, интерни број ЈНВВ 18/2019, наведене у Плану јавних набавки под бројем 1.3.1/19, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки, интернет страни наручиоца и на Порталу службених гласила РС и бази прописа;
* да је Извођач радова доставио понуду број ......... од ............. 2019.године (у даљем тексту: Понуда) и Образац IV -Спецификација радова, које у потпуности испуњавају услове из конкурсне документације, налазе се у прилогу и чине саставни део овог уговора;
* да је Наручилац Одлуком о додели уговора број .................................................. (попуњава Наручилац) доделио уговор за јавну набавку радова – **Радови на рехабилитацији и изградњи спортских терена у Баточини, насеље Стара Лозница –** интерни број ЈНВВ 18/2019, наведене у Плану јавних набавки под бројем 1.3.1/19;
* да су средства за реализацију предметне набавке интерног броја 18/2019, наведене у Плану јавних набавки под бројем 1.3.1/19, обезбеђена из извора 01-буџетска средства и Уговором о донацији за изградњу и реконструкцију спортских терена у општини Баточина, закљученим између општине Баточина и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS), број 401-228/18-01 од 18.10.2018.

**Предмет уговора**

**Члан 1.**

Предмет уговора је извођење радова на рехабилитацији и изградњи спортских терена у Баточини, насеље Стара Лозница, на кп.бр. 2162, 2163 и 2164/1 KO Баточина варошица.

**Члан 2.**

Под извођењем радова се подразумева извођење свих радова обухваћених Пројектом за извођење радова - *Пројекат партерног уређења -* *реконструкција и изградња спортских терена у Баточини*, бр. 23/2019 од 09.2019, а у складу са издатим Решењем о измени Решења о грађевинској дозволи Одсека за спровођење обједињене процедуре, имовинско-правне послове и урбанизам Општинске управе општине Баточина, бр. ROP-BAT-18221-СРА-2/2019 од 10.09.2019.године, са свим претходним припремним радовима и извођачким радовима.

Извођач се обавезује да ће за потребе Наручиоца својом радним снагом, материјалом и механизацијом, савесно и стручно да изведе радове на изградњи и реконструкцији спортских терена, а Наручилац преузима обавезу да их плати у свему према усвојеној понуди датој у отвореном поступку јавне набавке.

**Цена и начин плаћања**

**Члан 3.**

Уговорне стране прихватају цену коју је Извођач радова дао у понуди бр. \_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_ 2019.године.

Уговорне стране утврђују да цена по предмету овог Уговора износи укупно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

Цена у понуди је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Трошкове ПДВ-а сноси Наручилац, у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност («Сл.гласник РС», бр.84/2004, 86/2004-испр, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014-усклађени дин.изн., 68/2014-др.закон, 142/2014, 5/2015-усклађени дин.изн., 83/2015, 5/2016- усклађени дин.изн., 108/2016, 7/2017- усклађени дин.изн, 113/2017, 13/2018- усклађени дин.изн., 30/2018 и 4/2019 – усклађени дин. изн.).

За донаторска средства по Уговору о донацији са UNOPS-ом, Наручилац спроводи процедуру ослобађања од пдв-а у електронској апликацији Пореске управе.

**Члан 4.**

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у року од 45 дана по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији. Ситуације се сачињавају на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019. године, потписане од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспоран део ситуације.

Извођач ће у сваком рачуну навести број Уговора о извођењу радова.

Услов за исплату оверене окончане ситуације је извршена примопредаја радова са позитивним мишљењем Комисије.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

**Финансијско обезбеђење**

**Члан 5.**

Извођач радова је дужан да у року не дужем од 7 дана од дана закључења уговора достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у корист Наручиоца, безусловну и плативу на први позив, у износу од 5% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, и роком важења 5 дана дуже од гарантног рока.

Банкарска гаранција је наплатива у случају да изабрани понуђач (извођач) не изврши обавезу отклањања квара или других уочених недостатака који би могли да умање могућност коришћења предмета уговора о јавној набавци, на начин предвиђен уговором о јавној набавци.

Поднете банкарске гаранције не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од онога који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмањи ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

**Рок извођења радова**

**Члан 6.**

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од \_\_\_\_\_ календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом 7. овог уговора су:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

**Члан 7.**

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;
4. непредвиђени радови према члану 634. Закона о облигационим односима за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.
5. накнадни радови према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазвано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока грађења Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од два дана од дана сазнања за околност, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

**Члан 8.**

Уколико Извођач не испуни своје обавезе или касни са извршењем истих, а под условом да до кашњења није дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе, дужан је да плати Наручиоцу казну у висини 0,1% од укупне вредности за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорене казне не буде већи од 5% укупне вредности уговорених радова.

Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је наручилац због кашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

**Обавезе Извођача**

**Члан 9.**

Извођач радова се обавезује:

* Да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног Извођача радова;
* Да пре почетка радова Наручиоцу достави решење за лице задужено за безбедност и здравље на раду;
* Да уради Елаборат безбедности и здравља на раду;
* Да достави пријаву почетка радова;
* Да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу која мора да садржи податке о радовима који се изводе, податке о Наручиоцу, Донатору, Извођачу и надзорном органу, као и податке о почетку и року завршетка радова;
* Да приликом потписивања уговора достави динамични план извођења радова;
* Да приликом закључења уговора достави полису осигурања градилишта од штетних утицаја на људе, материјал и околину и на осигурање од штетних утицаја на трећа лица;
* Да достави тражена средства финансијског обезбеђења;
* Да све радове који су предмет уговора, а према усвојеној понуди изведе сагласно техничкој документацији, техничком опису, стандардима, нормативима, правилима струке, техничким прописима и предвиђеној динамици;
* Да радове изведе квалитетно, у уговореном року, да води грађевинску књигу и грађевински дневник;
* Да одговара за квалитет употребљеног материјала, уграђене опреме и квалитет уговорених радова у року предвиђеном прописима, а да ће недостатке који се појаве у току извођења радова отклонити благовремено, тако да тиме не омета динамику извеђења радова;
* Да поступа по свим примедбама и захтевима стручног надзора, односно уколико утврди да није постигнут одговарајући квалитет радова или уграђеног материјала да изврши поправку, односно да изведе радове и замену набављеног материјала о свом трошку;
* Да за уграђену опрему и материјале достави атесте произвођача, потребне сертификате, гарантне листове и упутства у вези експлотације и техничког одржавања;
* Да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка;
* Да одговорно лице Извођача радова организује обављање уговорених радова у циљу максималне безбедности радника, те одговара за штету која се у току извођења радова причини лицима и стварима;
* Да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцa радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;
* Да омогући сталан и несметан приступ грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора или Наручиоца;
* Да омогући Наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;
* Да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрза извођење радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
* Да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
* Да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;
* Да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року мора да приступи у року од 5 дана од дана пријема рекламације.

**Обавезе Наручиоца**

**Члан 10.**

Наручилац се обавезује:

* Да Извођача уведе у посао, преда техничку документацију и омогући му несметан приступ градилишту;
* Да одреди стручни надзор над извођењем радова и о томе обавести Извођача, односно достави одговарајуће решење;
* Да са Извођачем изврши примопредају изведених радова и изврши коначни обрачун стварно изведених радова и испорученог материјала;
* Да у складу са Законом о планирању и изградњи изврши пријаву радова;
* Да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област;
* Да изади и преда Извођачу радова План превентивних мера безбедности и здравља на раду;
* Да Извођачу плати уговорну цену на начин и под условима дефинисаним овим уговором.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

**Члан 11.**

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Осигурање

**Члан 12.**

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију до момента увођења у посао, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Квалитет уграђеног материјала и опреме

**Члан 13.**

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

За уграђену опрему- мобилијар, Извођач радова мора да досави гаранције произвођача опреме, у свему у складу са Правилником о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката («Сл.гласник РС», бр. 27/2015 и 29/2016).

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са Законом о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр.. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 – др.закон), Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора (''Сл. гласник РС'' бр. 22/2015 и 24/2017), Правилником о безбедности дечјих игралишта („Сл.гласник РС“, бр. 63/2018).

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

**Гарантни рок**

**Члан 14.**

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи \_\_\_\_\_\_\_ године и рачуна се од датума примопредаје радова.

Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Вишкови и мањкови радова

**Члан 15.**

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе)

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Хитни непредвиђени радови

**Члан 16.**

Хитни непредвиђени радови (према члану 634. Закона о облигационим односима) су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Хитни непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач радова је дужан без одлагања обавести Наручиоца о разлозима за извођење хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0% и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ изведене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Непредвиђени радови

**Члан 17.**

Непредвиђени радови према члану 9. Посебних Узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе) су они радови који нису уговорени, ни предвиђени пројектом, али су се јавили као последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. У ове радове не спадају радови дефинисани чланом 15. и 16. овог уговора.

Непредвиђене радове Извођач радова не може да изведе без претходне сагласности наручиоца.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова.

Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0% и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ изведене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

**Примопредаја радова**

**Члан 18.**

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 5 (пет) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

**Члан 19.**

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

**Измене током трајања уговора**

**Члан 20.**

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности, а у складу су са дефиницијама датим у члану 16. и 17. овог уговора. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и 3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

1. природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере које буду предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
4. закашњење Наручиоца да Извођача радова уведе у посао;
5. хитне непредвиђене радове према члану 634. Закона о облигационим односима за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.
6. непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности,а који нису били уговорени, ни предвиђени пројектом.

**Члан 21.**

У случају потребе извођења хитних непредвиђених и непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама хитних непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

**Раскид уговора**

**Члан 22.**

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана према достављеном динамичком плану.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није омогућио несметан приступ грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца.

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став 1. тачка 4. ЗЈН.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведених радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

**Остале одредбе**

**Члан 23.**

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о планирању и изградњи објекта, Закона о облигационим односима и остали позитивни прописи који регулишу ову област.

**Члан 24.**

У случају спора уговора се месна надлежност Привредног суда у Крагујевцу.

**Члан 25.**

Уговор је сачињен сагласно вољи уговорених страна што исте потврђују својим потписима, а ступа на снагу даном потписивања обе уговорене стране.

**Члан 26.**

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

- спецификација радова

- понуда Извођача радова бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_.2019. године

- динамика извођења радова.

**Члан 27.**

Овај уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерка од којих 3 (три) припадају Наручиоцу, а 2 (два) Извођачу радова.

## ЗА НАРУЧИОЦА ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Здравко Младеновић, председник**

*Напомена :**Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци , након што му је уговор додељен, то може представљати негативну референцу према члану 82. став 1. Тачка 3. ЗЈН.*

*Модел уговора попунити (****навести податке о понуђачу, цену, као и остале услове из понуде****) и потписати од стране одговорног лица Понуђача****.***

***X МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ***

На основу Закона о меници и тачака 1, 2 и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета Дужник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, тек.рачун: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ИЗДАЈЕ**

**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ**

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу за озбиљност понуде у поступку јавне набавке интерног броја ЈНВВ 18/2019*,* наведене у Плану јавних набавки под бројем 1.3.1/19 – НАБАВКА РАДОВА НА РЕКОНСТРКЦИЈИ И ИЗГРАДЊИ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА У БАТОЧИНИ, НАСЕЉЕ СТАРА ЛИЗНИЦА, серијског броја \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и ОВЛАШЋУЈЕМО повериоца (наручиоца), Република Србија, Општина Баточина, ул. Краља Петра I 32, 34227 Баточина, да предату меницу може попунити на износ од 10 % од вредности понуде без ПДВ-а, што укупно износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара. Овлашћујемо повериоца да попуни меницу за наплату на износ дуга и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна дужника, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а у корист повериоца, Република Србија, Општина Баточина, ул. Краља Петра I 32, 34227 Баточина. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. Овлашћујемо све банке код којих имамо пословне рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. Меница је важећа у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање. Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за повериоца, а 1 (један) за дужника.

**У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ**

**Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***XI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ***

***1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуђач подноси понуду на српском језику. Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак на српском језику.

***2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА***

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:Општине Баточина, 34227 Баточина, Ул. Краља Петра I бр.32*,* са назнаком: **,,Понуда за јавну набавку -** **Радови на рехабилитацији и изградњи спортских терена у Баточини, насеље Стара Лозница,** **ЈН бр. 18/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.** Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **07.11.2019.године до 10:00 часова.**

**Понуде се отварају истог дана у скупштинској сали Наручиоца у 10:30 часова.**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи:

* Потписан Одељак IV - Спецификација радова;
* Образац понуде (Образац 1);
* Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
* Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) - опционо;
* Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
* Образац изјаве понуђача о испуњености услова из чл. 75. ст.. .2. ЗЈН (Образац 5);
* Образац изјаве подизвођача о испуњености услова из чл. 75. ст. .2. ЗЈН (Образац 6);
* Образац изјаве о достављању полисе осигурања (Образац 7);
* Образац изјаве о кадровском капацитету (Образац 8);
* Образац изјаве о техничком капацитету (Образац 9);
* Образац референтне листе (Образац 10);
* Потврда о реализацији закључених уговора (Образац 11);
* Изјава о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Образац 12) -опционо;
* Попуњен и потписан модел уговора;
* Тражене доказе предвиђене VI делом кон.докум. ("Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност услова");
* Меницу за озбиљност понуде,
* Оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла,
* Оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року,
* Друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.

***3. ПАРТИЈЕ***

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

***4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

***5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: 34227 Баточина, Ул. Краља Петра I бр.32*,*  са назнаком:

„**Измена / Допуна / Опозив / Измена и допуна за јавну набавку**- **Радови на рехабилитацији и изградњи спортских терена у Баточини, насеље Стара Лозница**, **ЈН бр.18/2019 - НЕ ОТВАРАТИ**".

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

***6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VIII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

***7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VIII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **VI** конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

***8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

* податке члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
* опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **VI** конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

***9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***

***9.1.*** Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања*.*

Рок плаћања је 45 дана*,* од дана испостављања привремених и окончане ситуације коју испоставља извођач, а којимa је потврђено извођење радова.

Плаћање се врши уплатом на рачун извођача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

***9.2.*** Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок за радове не сме бити краћи од 2 године од записнички извршене примопредаје изведених радова.

Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова у складу са Правилником о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката («Сл.гласник РС», бр. 27/2015 и 29/2016).

***9.3.*** Захтев у погледу рока извођења радова

Рок извођења радова не може бити дужи од 60 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

Место извођења радова – на кп.бр. 2162, 2163 и 2164/1 KO Баточина варошица.

***9.4.*** Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

***10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Трошкове ПДВ-а сноси Наручилац, у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност («Сл.гласник РС», бр.84/2004, 86/2004-испр, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014-усклађени дин.изн., 68/2014-др.закон, 142/2014, 5/2015-усклађени дин.изн., 83/2015, 5/2016- усклађени дин.изн., 108/2016, 7/2017- усклађени дин.изн, 113/2017, 13/2018- усклађени дин.изн., 30/2018 и 4/2019 – усклађени дин. изн.).

За донаторска средства по Уговору о донацији са UNOPS-ом, Наручилац спроводи процедуру ослобађања од пдв-а у електронској апликацији Пореске управе.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

***11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

***I Понуђач је дужан да уз понуди достави:***

***Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде*** *и то:*

***1)*****Бланко сопствену меницу** која се издаје у висини од **10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а,** која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда, која је наплатива у следећим случајевима:

* уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или мења своју понуду;
* уколико изабрани понуђач у року од пет дана од дана пријема писаног позива наручиоца не достави на увид оригинал или оверену фотокопију свих или појединих доказа које наручилац захтева;
* уколико изабрани понуђач у року који одреди наручилац не потпише уговор о јавној набавци;

Уколико понуђач не достави бланко меницу за озбиљност понуде, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

**2)** Понуђач је дужан да уз понуду достави **Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку,** да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију **за добро извршење посла**, у висини не мањој од **10%** укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

**3)** Оригинал писмо о намерама банке, да ћеу случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издатибанкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року**, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од 5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.**

**Уколико понуђач не достави банкарску меницу за озбиљност понуде и тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива**.

***II Изабрани понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:***

**1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла** која мора бити безусловна и платива на први позив, у вредности од **10% од вредности уговора без ПДВ-а,** са роком важења који је 30 (тридесет) дана дужи од истека уговора о јавној набавци.

Банкараска гаранција се доставља у року од 7 дана од дана закључења уговора о јавној набавци.

Ако се за време трајања уговора о јавној набавци промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.

Банкарска гаранција је наплатива у случају да изабрани понуђач (извођач) не извршава своје уговорне обавезе у року и на начин предвиђен уговором о јавној набавци.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

**2)** **Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року,** која мора бити безусловна и платива на први позив, у вредности од **5% од вредности уговора без ПДВ-а,** са роком важења који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

Изабрани понуђач се обавезује да ће на дан примопредаје радова доставити Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року.

Банкарска гаранција је наплатива у случају да изабрани понуђач (извођач) не изврши обавезу отклањања квара или других уочених недостатака који би могли да умање могућност коришћења предмета уговора о јавној набавци, на начин предвиђен уговором о јавној набавци.

**По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.**

***12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

***13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ***

Заинтересовано лице може, у писаном облику *(путем поште на адресу наручиоца: Општина Баточина, ул. Краља Петра I бр.32, 34227 Баточина, електронске поште на е-маил:* [*olja.jasovic@sobatocina.org.rs*](mailto:olja.jasovic@sobatocina.org.rs) и [*jelenadrageljevic@ymail.com*](mailto:jelenadrageljevic@ymail.com) *или факсом: 034/6842-314)*тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

У том случају, наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр. 18/2019** **Радови на рехабилитацији и изградњи спортских терена у Баточини, насеље Стара Лозница**.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона и то:

* путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
* ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

***14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА***

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

***15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА***

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

***16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА***

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил [*olja.jasovic@sobatocina.org.rs*](mailto:olja.jasovic@sobatocina.org.rs) и [jelenadrageljevic@ymail.com](mailto:jelenadrageljevic@ymail.com) или препорученом пошиљком са повратницом.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1. назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2. назив и адресу наручиоца;
3. податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4. повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5. чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6. потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7. потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. **Потврда о извршеној уплати таксе** из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

\* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; ...........*[навести назив наручиоца]*; јавна набавка........*[навести редни број јавне набавке]*;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

2. **Налог за уплату**, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**

3. **Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор**, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), **или**

4. **Потврда издата од стране Народне банке Србије**, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

***17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН***

Одлука о дедели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

***18. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА***

Наручилацможе након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке максимално за 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, уколико постоји оправдана потреба за набавком предметног добра, а у складу са расположивим финансијским средствима на апропријацији за конкретну набавку, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

***XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ***

**О В Л А Ш Ћ Е Њ Е**

Овим писаним документом се доказује да је наведена и доле потписана особа овлашћена за потпис на понуди у поступку јавне набавке **Радови на рехабилитацији и изградњи спортских терена у Баточини, насеље Стара Лозница**, бр. ЈН 18/2019, у својству одговорног лица понуђача.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОЛОЖАЈ У ПРЕДУЗЕЋУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЈМБГ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА/НОСИОЦА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године

ПОТПИС

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(потписује се особа која је званични потписник предузећа)

***Напомена****: Овај образац се попуњава и потписује* ***само за случај*** *да понуду и остале прилоге на обрасцима из конкурсне документације, потписује лице које није званични потписник предузећа– заступник уписан у регистар АПР-а, уз обавезну доставу ОП обрасца.*

***У противном, образац се не мора достављати.***